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ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу медицинских изделий 

Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу медицинских изделий (далее - Тендерная документация), разработана в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила).
Организатором и заказчиком закупа медицинских изделий является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Илийская центральная районная больница" государственного учреждения "Управления здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области.
Адрес: 040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген батыр, улица Титова, дом 30. 
тел. 8-72752-2-01-01
РНН 090400016954
БИН 020240004459
Банковские реквизиты:
БИК ALMNKZKA
ИИК: KZ33826A1KZTD2997513   
АО "АТФ Банк" 
Представитель заказчика: Мұратұлы Батыржан
ИИН: 900421301203
должность: Начальник отдела ГЗ

1. Состав тендерной документации, перечень документов, которые должны быть представлены потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия:
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику:
Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим квалификационным требованиям:
1)правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);
2)правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;
3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);
4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;
5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.
Требования настоящего пункта не применяются при осуществлении закупа у иностранных товаропроизводителей, международных фармацевтических организаций и через международные организации, учрежденные Организацией Объединенных Наций.
При закупе не предъявляются требования, не предусмотренные настоящими Правилами.
Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность.

Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования:
К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:
1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.
отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения
2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп;
при этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации.
3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;
4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;
5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;
6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:
не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
    7) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;
    8) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.
Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;
    9) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6),7),8),9) подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.
Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям требований, не предусмотренных настоящими Правилами.

2. Технические и качественные характеристики закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, включая технические спецификации:

1) Перечень  и объемы  закупаемых медицинских изделий указыны в Приложении 1 к настоящей  Тендерной  документации;
2) Технические спецификации указаны в Приложении 2 к Тендерной документации.

3.  Объем закупаемых лекарственных средств, медицинских изделий и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту указаны в Приложении 1 к настоящей Тендерной документации.
4. Место, сроки и другие условия поставки лекарственных средств, медицинских изделийуказаны в Приложении 1 и 2 к настоящей Тендерной документации.
5. Условия платежа и проект договора закупа товаров указаны в Приложении 9 к настоящей Тендерной документации.

6. Требования к языкам тендерной заявки, договора закупа: Тендерная документция, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О языках». Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

7. Требования к оформлению и содержание тендерной заявки:
1) Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница заверяется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит заверению подписью уполномоченного лица юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).
2) Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок. 
3) Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору тендера по адресу, указанному в тендерной документации и содержать слова «Тендер по закупу медицинских изделий» и «Не вскрывать до 12:00 часов 25 ноября 2021 года».

Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок
Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представляет организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии      с тендерной документацией. 
Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.
Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемый со дня окончательного приема тендерных заявок. 
Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указаннаяв условиях тендера отклоняется. 
Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также представляет к тендерной заявке разрешение, подтверждающее права соисполнителя на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, договор, заключенный между потенциальным поставщиком и его привлекаемым соисполнителем.
Основная часть Тендерной заявки потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:
1) заявку на участие в тендере по форме в соответствии с Приложением 3 к настоящей Тендерной документации, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно Приложению №4 к настоящей Тендерной документации, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
2) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);
4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;
5) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";
6) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
7) копии сертификатов (при наличии):
      о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);
      о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);
      о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);
8) ценовое предложение, согласно Приложению 6 к настоящей Тендерной документации,утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, медицинских изделий, медицинских изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;
9) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;
Техническая часть тендерной заявки содержит:
1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате docx);
2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;
 На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке;
3) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP).
Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

8. Порядок, форма, сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки:
Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг.
Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:
1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
2) банковской гарантии согласно приложению 8 к тендерной документации.
Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера: 
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Илийская центральная районная больница" государственного учреждения "Управления здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области.
БИН 020240004459
Банковские реквизиты:
БИК ALMNKZKA
ИИК: KZ12826A1KZTD2997697
АО "АТФБанк" (ДБ АО "JýsanBank")

Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.

Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:
1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;
2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;
3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;
4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;
5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:
1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;
3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.
Потенциальный поставщик представляет, как часть своей тендерной заявки оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки или оригинал банковской гарантии вместе с тендерной заявкой. Все тендерные заявки, не имеющие гарантийного обеспечения тендерной заявки, будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной документации.

9. Возможность и порядок отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерной заявки:
1) Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения срока представления тендерной заявки. При этом он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.
Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.
[bookmark: SUB4200]2) Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

10. Место и окончательный срок представления тендерных заявок и срок их действия:
	1) Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера, ГКП на ПХВ "Илийская центральная районная больница" ГУ "Управления здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области, адрес: 040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген батыр, улица Титова, дом 30., отдел государственных закупок. Окончательный срок представления тендерных заявок не позднее 10 часов 00 минут 25 ноября 2021г.
2) Все тендерные заявки, полученные секретарем тендерной комиссии после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрываются и возвращаются потенциальным поставщикам.
3) Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в тендере регистрируются секретарем конкурсной комиссии в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие в тендере.
4) Не подлежат приему и регистрации конверты с заявками на участие в тендере с нарушением требований к оформлению конвертов с тендерными заявками на участие в тендере, предусмотренными настоящей тендерной документацией.
5) [bookmark: SUB3700][bookmark: SUB3800]Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в условиях тендера, отклоняется.

11. Формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними:
1) Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.
[bookmark: SUB3200]2) Всрок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносит изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.
3) Заказчик при необходимости может провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в отделе государственных закупок, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

12. Место, дата и время и процедура вскрытия конвертов с тендерными заявками:
1) Тендерные заявки представляются (направляются) организаторутендера, ГКП на ПХВ "Илийская центральная районная больница" ГУ "Управления здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области.
Адрес: 040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген батыр, улица Титова, дом 30., отдел государственных закупок. Окончательный срок представления тендерных заявок не позднее 10 часов 00 минут 25 ноября 2021г.
2) Все тендерные заявки, полученные организатором тендера (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются  и  возвращаются  представившим  их  потенциальным  поставщикам. 
3) Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей 25 ноября 2021г. в 15 часов 00 минут Илийский район, поселок Отеген батыр, улица Титова, дом 30., актовый зал с  применением аудио и видеофиксации. 
4) Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.
5)По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии составляется протокол вскрытия, который подписывается председателем тендерной  комиссии,  его  заместителем,  членами  и  секретарем  тендерной  комиссии.
  6) Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил  и  настоящей Тендерной документации

13. Процедура рассмотрения тендерных заявок:
Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.
В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.
[bookmark: SUB5600][bookmark: SUB5700]	Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случае:
1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;
2) непредставления справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
5) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;
6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);
8) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;
9) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;
10) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;
11) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;
12) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;
13) непредставления при необходимости копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;
14) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;
15) несоответствия требованиям пункта 16 настоящих Правил;
16) установленных пунктами 22, 29 настоящих Правил;
17) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;
18) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
19) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;
20) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;
21) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;
22) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил.
Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:
 1) отсутствие тендерных заявок;
 2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.
[bookmark: SUB5800]Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.
При этом, если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.
[bookmark: SUB5900]Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.
В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил
[bookmark: SUB6000]Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола итогов тендера.

14. Условия предоставления потенциальным поставщикам - отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами:
Поддержка отечественных товаропроизводителей и (или) производителей государств-членов Евразийского экономического союза:
1.  В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
2. В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
3. Если в тендере, предполагающем возможность заключения долгосрочного договора с отечественным товаропроизводителем, подана одна заявка, соответствующая условиям объявления и требованиям настоящих Правил, потенциальным поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, с ним заключается долгосрочный договор поставки.
4. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:
1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;
2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, выданным в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.
При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего обращения "СТ KZ".
5. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов Евразийского экономического союза подтверждается следующими документами:
1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий;
2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно решениям Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46).
Поддержка предпринимательской инициативы:
1. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:
1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;
2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.
2.  Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке:
1) отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;
2) потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;
3) потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.
3.  Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
4.  Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

15. Условия внесения, форма, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа:
Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено в виде:
1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика;
2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, согласно Приложению 8 к настоящей Тендерной документации.
Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на следующий банковский счет: ГКП на ПХВ "Илийская центральная районная больница" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области, БИН 020240004459, БИК: ALMNKZKA, ИИК KZ12826A1KZTD2997697, АО "АТФ Банк", КБЕ 16.
Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа.
[bookmark: SUB7100][bookmark: SUB7200] Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двух тысячекратногоразмера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.
[bookmark: SUB7300] Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.
Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа не возвращается заказчиком поставщику в случаях:
1) расторжения договора закупа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;
2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);
3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа.
 Порядок заключения договора закупа в соответствии с Правилами.











































Приложение 1 
к Тендерной документации

Перечень закупаемыхтоваров

	№ лота
	Наименование заказчика
	Наименование товара*
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Условия поставки (в соответсвии с Инкотермс 2010)
	Срок поставки товаров
	Место поставки товаров
	Размер авансового платежа, в%
	Сумма, выделенная для закупа способом тендера (по лоту №), тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Аппарат рентгеновский маммографический
	комплект
	1
	DDP
	в течение 90 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	46 994 990,00   

	2
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Система получения изображения для Аппарата рентгеновского маммографического
	комплект
	1
	DDP
	в течение 90 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	45 015 575,00   

	3
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Рабочая станция получения изображений с принадлежностями для Аппарата рентгеновского маммографического
	комплект
	1
	DDP
	в течение 90 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	27 784 435,00   

	4
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Автоматический гематологический анализатор
	комплект
	1
	DDP
	До 25.12.2021 г. со дня подписания Договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	6 340 000,00   

	5
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Аппарат для продолжительной заместительной почечной терапии
	комплект
	1
	DDP
	в течение 90 календарных дней с даты подписания
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	24 000 000,00   

	6
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Аппарат искусственной вентиляции легкихпортативный
	комплект
	1
	DDP
	До 25.12.2021 г. со дня подписания Договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	11 000 000,00   

	7
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Конвекционная система обогрева пациента
	комплект
	1
	DDP
	в течение 45 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	33 050 000,00   

	8
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Кресло гинекологическое на электроприводе
	комплект
	3
	DDP
	в течение 90 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	9 758 934,00   

	9
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Кровать медицинская функциональная механическая, 4-х секционная, с червячным приводом, с матрасом
	Штук
	29
	DDP
	в течение 45 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	14 442 000,00   

	10
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Кровать пациента с электрическим приводом четырехсекционная, четырехмоторная, подъемный механизм "ножничного" типа
	комплект
	10
	DDP
	в течение 45 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	40 608 300,00   

	11
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Лор установка с принадлежностями
	комплект
	1
	DDP
	в течение 60 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	29 650 000,00   

	12
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов с принадлежностями
	комплект
	1
	DDP
	в течение 90 календарных дней с даты подписания
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	13 080 000,00   

	13
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный
	комплект
	1
	DDP
	в течение 90 календарных дней с даты подписания
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	8 862 000,00

	14
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Стоматологическая установка многофункциональная
	комплект
	6
	DDP
	в течение 60 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	27 002 112,00   

	15
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Ультразвуковая диагностическая система
	комплект
	1
	DDP
	в течение 90 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	36 100 000,00   

	16
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Ультразвуковая диагностическая система портативный
	комплект
	1
	DDP
	в течение 90 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	20 300 000,00   

	17
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Эндоскопическая видеоинформационная система
	комплект
	1
	DDP
	в течение 90 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	46 605 138,00   

	 
[bookmark: _GoBack]Всего по лотам: 440 593 484,00   (Четыреста сорок миллионов пятьсот девяносто три тысячи четыреста восемьдесят четыре) тенге 00 тиын

	* Полное описание товаров указывается в технической спецификации.




Организатор и Заказчик: 
Директор ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» _________________Ыскак Б.Е.
М.П.
Приложение 2
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров
Лот №1

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Аппарат рентгеновский маммографический с принадлежностями

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Рама С-типа
	Фокусное расстояние не более 650 мм. Тип С-образного штатива – изоцентрический. Моторизованное вращение C-образной рамы с возможностью выбора проекции для быстрой и легкой работы. Угол наклона C-дуги от -135 ° до+180°. Вертикальное перемещение C-рычага от 81 до 138 см. Поле излучения со светодиодной подсветкой поля изображения. Возможность оснащения аппарата функцией томосинтеза с углом не более 30 градусов. Возможность оснащения аппарата функцией биопсии.Возможность комплектации с полностью цифровым плоскопанельным детектором на основе аморфного кремния с прямым депозитным сцинтиллятором (a-Si).Наличие эргономичной ручки, которая обеспечивает отличную поддержку пациента во всех проекциях. Изогнутая защита подбородка для максимального комфорта пациента и эргономики. Вертикальный диапазон сжимающего устройства от 0 до 160 мм. Наличие кнопок управления непосредственно на Раме С – типа, по 5 шт. (поворот на лево, поворот на право, поднять, опустить С-раму, центральная кнопка) с каждой стороны аппарата. 
Наличие блока педалей управления маммографом, который должен состоять из блока с 5-ю педалями. Устанавливается два блока педалей, по одному слева и справа от аппарата. Блоки являются зеркальными отражениями друг друга.  Дублированное управление при помощи ножных педалей для: управления степенью сжатия, тракцией и высотой С-дуги, а также выбор текущего положения проекции. Движения останавливается при отпускании выключателя.
Легко подключаемая, легкая, компактная решетка Букки (отсеивающая решетка) для получения двумерных - изображений. Закругленные углы для улучшения комфорта и гигиены. Минимальные мертвые зоны между активной областью детектора и краями решетки. Специальная сетка для улучшения контраста и разрешения. Точное перемещение сетки, управляемое микропроцессором. Количество пластин решётки/см не менее 31. Отношение высоты пластинок решетки к расстоянию между ними не более 5:1. Наличие двух замковых креплений с каждой стороны платформы.
База оборудования. Моторизованная телескопическая колонна с двумя регулируемыми скоростями. Наличие повышенных задних колес повышают стабильность, и придает мобильность аппарату. Имеется встроенный в основание цветной дисплей для отображения угла проецирования, силы сжатия, толщины груди, расстояние между пластинами, состояние системы, уведомления и оповещения.
	1 компл.

	
	
	2
	Рентгеновская трубка
	Рентгеновская трубка представляет собой высокоскоростной двуугольный, вращающийся анод. Цель вольфрам (W). Угол наклона анода - 10°(малый фокус)/16° (большой фокус). Скорость вращения анода не менее 9700 об / мин при 180 Гц. Фокусное пятно малое 0,1 мм, фокусное пятно большое 0,3 мм. Теплоемкость не менее 225 кДж (300 kHU). Регулируемый проксимальный первичный коллиматор. Бериллиевое окно не более 0,63 мм. Регулируемый и поворотный автоматический вторичный коллиматор. Схема смещения для предотвращения эффекта размытия пятна. Воздушное и масленое охлаждение трубки. Максимальная скорость рассеивания анода не менее 750 W (60 kHU/min) Материал фильтра -   Родий (толщина не менее 60 мкм) - Серебро (толщина не менее 75 мкм), автоматическая смена фильтра в соответствии с толщиной груди. Трубка, защищена от перегрузки непрерывным мониторингом нагрузки при помощи микропроцессора. 
	1 шт.

	
	
	3
	Цифровой термографический принтер для
печати радиологических изображений
	Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений:
Цифровой медицинский настольный принтер с технологией прямой термопечати должен иметь характеристики (соответствие):
	- Два формат плёнки онлайн 
	- Разрешающая способность – не менее 508 dpi.
	- Интерфейсы: Ethernet 10/100.
	- Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP.
Производительность для маммографии: 8” x 10” – не менее 130 листов в час.
Геометрическое разрешение (не хуже):
      для общей рентгенографии: 10” x 12” – 4880 х 5860 пикселей, 14” x 17” – 6922 х 8368 пикселей,
      для маммографии: 8” x 10” – 3828 х 4958 пикселей, 10” x 12” – 4892 х 5810 пикселей. 
Русскоязычный интерфейс пользователя.
Питание: 220 V (50 - 60 Hz).
Габариты, не менее: Ширина 728 мм х Длина 715 мм х Высота 676 мм (вместе с выходным лотком).
Вес, не менее: 90 кг.
Пленка для термографического принтера не чувствительна к видимому свету, заправка пленки в принтер на свету.
Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности.
Не менее 1 пачка пленке в комплекте.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Электрические параметры
• Напряжение переменного тока 187–264 В
• 4500 ВА
• 50 Гц
Питание должно подаваться от заземленной розетки.
Диапазон влажности
• Эксплуатация: от 15 до 90 %, без конденсации.
• Хранение: от 15 до 95 %
Диапазон температур
• Верхний предел рекомендованной рабочей температуры: +33°C
• Нижний предел рекомендованной рабочей температуры: +10°C
• Диапазон температур хранения: от -20 до +70 °C

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDPСогласно договору

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
Адрес: Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



	













Техническая спецификация
Лот №2

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Система получения изображения для Аппарата рентгеновского маммографического

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	2
	Генератор.
	Рентгеновский генератор. Генератор мощностью не более  4,5 кВт, с постоянным потенциалом низкой частоты с низкой дозой, управляемый микропроцессором. Анодный ток: большой фокус 91-120 мА, малый фокус 31-42 мА.Диапазон тока: 5-600 mAs. Анодное напряжение в диапазоне: 23-35 кВ с шагом 1 кВ. Диапазон времени  экспозиции: малый фокус 0, 1-9,9 сек, большой фокус 0,1-5 сек.Питание генератора 187 - 264 В переменного тока, 50/60 Гц, 15 ампер, однофазный.Автоматическая компенсация линейного напряжения.
	1 шт.

	
	
	3
	Детектор цифровой плоский.
	Полнофункциональный плоскопанельный цифровой детектор. Технология детектора: тонкопленочный транзистор/фотодиод, фотодиодный аморфный кремниевый детектор с прямым депозитным сцинтиллятором (a-Si). Размер пикселя не более 83 мкм. Квантовая эффективность – при 1 мГр не менее 55%. Коэффициент заполнения не менее 90% при не менее 1 пар линий/мм(1x1). Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 330х261х49мм (формат не более 24x30 см). Потребляемая мощность: не более 30 Вт. Толщина сцинтиллятора: не менее 250 мкм. Разрешение – не менее 2816x3584 (формат не более 24x30 см). Активная область – не менее 232x297 мм (формат не более 24x30 см).Глубина пиксельных данных: 14 бит. Отсутствие необходимости в охлаждении детектора. Время читки не более 0,7 сек. Время между двумя снимками не более 30 сек.  Калибровка может быть выполнена радиологом. Детектор должен быть устойчив к резким перепадам температур.Диапазон температур хранения детектора от -20 до +70 °C. Система должна иметь автоматический контроль экспозиции (AEC) с не менее чем 2464-мя чувствительными зонами. Система должна иметь функцию автоматического распознавания наличия человеческой ткани на платформе. 
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Электрические параметры
• Напряжение переменного тока 187–264 В
• 4500 ВА
• 50 Гц
Питание должно подаваться от заземленной розетки.
Диапазон влажности
• Эксплуатация: от 15 до 90 %, без конденсации.
• Хранение: от 15 до 95 %
Диапазон температур
• Верхний предел рекомендованной рабочей температуры: +33°C
• Нижний предел рекомендованной рабочей температуры: +10°C
• Диапазон температур хранения: от -20 до +70 °C

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDPСогласно договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
Адрес: Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий





Техническая спецификация
Лот №3
								
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники

	Рабочая станция получения изображений с принадлежностями для Аппарата рентгеновского маммографического

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Пластина компрессионная регулируемая с замком
	Большая лопатка 24х30 см. Пластина компрессионная, прозрачная, для получения необходимого уровня компрессии при проведении осмотра. Максимальная сила сжатия 200 Н.Моторизованное сжатие с возможностью выбора 5 уровнейскоростей. Пассивное движение сощадящим воздействием на пациента: по убыванию скорости пропорционально уменьшается сила компрессии.Точная настройка сжатия вручную или с ножным-контролем. Автоматическое или ручное освобождение компрессии после экспозиции, возможность механического экстренного освобождения груди. Безопасный механизм распознавания и блокировки лопастей. Быстрый и безболезненный выпуск груди. Перемещение сжимающей лопатки - cо снижающейся скоростью по достижении предела усилия сжатия: 3,4 мм/с (0,13 дюйма/с). Наличие двухступенчатой системы компрессии.
	1 шт.

	
	
	2
	Пластина регулируемая для подмышки с
замком
	Малая боковая смещающая лопатка не более 19х23 см. Можно использовать для облегчения позиционирования при получении изображений молочных желез малых размеров. Наличие функции смещения в зависимости от требуемой стороны. (Право - Лево)
	1 шт.

	
	
	3
	Рабочая станция получения изображений 
	Компьютер для рабочей станции получения изображений.Высокопроизводительныйкомпьютеравтоматизированного рабочего места с многоядерным процессором и ОЗУ не менее 8 ГБ. Жесткий диск объёмом не менее 1ТБ. ДВД-рекордер. Клавиатура / мышь. Операционная система. Программное обеспечение для обработки полученных изображений. Универсальное программное обеспечение для сбора и передачи изображений. Наличие функции печати изображений.  Интуитивно понятный пользовательский интерфейс.  Выделенное программное решение для высокопроизводительного скрининга и диагностической маммографии.Специальное программное обеспечение для получения изображений и связи, предназначенное для использования в скрининговой и диагностической маммографии с высокой пропускной способностью, включает в себя: инструменты для обработки информации о пациентке, инструменты для оптимизации и обработки изображений, встроенный контроль качества, дополнительный встроенный модуль стереотаксической биопсии. Связь: DICOM, средства связи, совместимые с IHE. Возможность легкой и простой интеграции с имеющимися в клинике PACSсистемами.
	1 компл.

	
	
	4
	Дисплей рабочей станции получения изображения
	Медицинский цветной диагностический монитор, предназначенный для просмотра медицинских изображений с разрешением не менее 2,1 мегапикселя, диагональ не менее 21 дюйм.
	1 компл.

	
	
	6
	Защитная ширма
	Ширма защитная представляет собой прозрачный защитный радиационный экран с не менее 0,5 мм Pb эквивалентом.
	1 шт.

	
	
	7
	Монитор специальный для рабочей станции просмотра изображения 
	Монитор  медицинский, в комплекте с рабочей станции получения изображений (рабочая станция врача). Не менее 5-мегапиксельный медицинский, черно-белый, ЖК-монитор.
	1 компл.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Электрические параметры
• Напряжение переменного тока 187–264 В
• 4500 ВА
• 50 Гц
Питание должно подаваться от заземленной розетки.
Диапазон влажности
• Эксплуатация: от 15 до 90 %, без конденсации.
• Хранение: от 15 до 95 %
Диапазон температур
• Верхний предел рекомендованной рабочей температуры: +33°C
• Нижний предел рекомендованной рабочей температуры: +10°C
• Диапазон температур хранения: от -20 до +70 °C

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDPСогласно договора

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
Адрес: Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий






















Техническая спецификация
Лот4
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Гематологический анализатор

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в
соответствии с
государственным
реестром медицинских
изделий)
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое
количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основныекомплектующие

	
	
	1
	
Автоматический гематологический анализатор
	Автоматический гематологический анализатор - Электрический лабораторный прибор, предназначенный для подсчета популяций клеток крови, использующий методы, которые могут включать в себя лизис, электроимпеданс, электропроводность и/или светорассеяние, для измерения и/или подсчета параметров и индексов лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в клиническом образце. Изделие работает при минимальном участии оператора и полной автоматизации всех процедурных этапов.
Прибор (комплекс оборудования), предназначенный для проведения количественных исследований клеток крови в клинико-диагностических лабораториях. Полуавтоматический гематологическийанализатор от автоматического отличается тем, что процесс разведения пробы крови осуществляется отдельным прибором — дилютером.
RBC/PLT: импедансный метод; HGB: колориметрия. WBC дифференциация: лазерная рассеивающая цитометрия.  Измеряемые параметры: wbc, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw-cv, rdw-sd, plt, mpv, pdw, pct, p-lcc, p-lcr, neu %, neu #, lym%, lym #, mon%, mon #, eos%, eos #, bas%, и bas # + ig%, ig #, aly%, aly #. Габариты: 365мм×470мм×525мм; вес нетто 35кг, вес бруто 40 кг. 
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	2
	Шлангисоединительные
	Для подключения установки. Мягкий эластичный шланг, делается она из синтетического этиленпропиленового каучука или поперечно-сшитого полиэтилена PEX. Усиленная подводка, которая выдержит более высокое давление, имеет оплетку из нейлона.
	2 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Предохранители
	Защита кабельных линий от перегрузок и коротких замыканий. Материал: Контактная группа предохранителей выполнена из никелированной электротехнической меди.
	2 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Минимальная площадь 6 кв. м.
Уклон на месте установки не более 5 град.
Электропитание: подключение к сети однофазное, 220-240В.
Влажность от 20% до 80%, без конденсации.
Максимальная температура воды - 43°C.
Частота 50Гц
Потребляемая мощность не более100ВА

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	До 25.12.2021 г
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
Необходимо проведение обучения специалистов на месте установки МТ








Техническая спецификация
Лот №5

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Аппарат для продолжительной заместительной почечной терапии 

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое
количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основныекомплектующие

	
	
	1
	Аппарат для продолжительной заместительной почечной терапии
	Аппарат предназначен для проведения острого диализа, высокоэффективных терапий в области нефрологии и интенсивной терапии, экстракорпоральных видов терапии, выведения экзо- и эндотоксинов, дегидратации, удаления медиаторов воспаления, антител и иммунных комплексов, коррекции электролитов и КОС. Используется в реанимации, нефрологии, кардиологии, интенсивной терапии, для лечения острой почечной недостаточности, полиорганной недостаточности, рефлекторных перегрузок жидкости.
Аппарат проводит следующие заместительные почечные терапии:
-Непрерывная вено–венозная гемофильтрация / высокообъемная.
-Непрерывная вено–венозная гемодиафильтрация
-Непрерывный вено–венозный гемодиализ
-Медленная непрерывная ультрафильтрация
-Терапевтический плазмаобмен
-Гемоперфузия.
-Экстракорпоральное удаление углекислого газа из крови пациента.
Аккумуляторная батарея:не менее 24 V/ 2,7 Ah
Работа в аварийных условиях:не менее 20 минут.
Поток крови:от не более 10 до не менее 500+/- 10% мл/мин.
Поток замещающего раствора:от не более 10 до не менее 80 мл/мин, регулируется.
Поток диализата:от не более 10 до не менее 80 мл/мин, регулируется.
Скорость замены плазмы:от не более 10 до не менее 50 мл/мин, регулируется.
Скорость фильтрата:от не более 10 до не менее 180 мл/мин, регулируется.
Скорость ультрафильтрации:от 0 до не менее 30 мл/мин, регулируется.
Режим антикоагуляции:гепарин, цитрат.
Возможностью переключения междувидами процедур во время лечения без смены расходного материала.
Возможность работы в автономномрежиме (наличие резервной батареи): не менее30 минут.
Балансировка:
Количество весов жидкости:не менее 4
Принцип измерения:гравиметрический.
Допустимый вес на основных весах:от 0 до не менее 15 000 г.
Допустимый вес на цитратных весах:от 0 до не менее 3 000 г.
Точность измерений:не хуже +/-0,1%.
Подогрев жидкости:
Диапазон нагрева: от не более 30 до не менее 40 градусов.
Точность измерения температуры: не хуже +/-0,5 градусов
Температура диализной жидкости: до не менее 39 0С.
Дисплей жидкокристаллический, сенсорный тонкопленочной технологии не менее 10,4 дюйма.
Язык интерфейса – русский.
Панель управления:центральная, многофункциональная.
Руководство пользователя отображается на дисплее.
Насосы:не менее пяти, перистальтические.
Весы:	не менее трех, с возможностью взвешивания: до не менее 15 кг на каждые весы.
Цитратные, с возможностью взвешиваниядо не менее 3 кг.
Система подогрева.
Запоминание событий:запись трендов лечения пациента с сохранениепоследних не менее 10 процедур, сохраняет все события в течение не менее 48 часов.
Пошаговая инструкция при подготовке к работе.
Программа помощи.
Мониторинг артериального давления: 
Отображаемый промежуток:от не более -450 до не менее +750 мм ртутного столба.
Точность: не хуже +/- 10 мм.рт. ст.
Мониторинг венозного давления: 
Отображаемый промежуток: от не более -450 до не менее +750 мм.рт.ст.
Точность: не хуже +/- 10 мм ртутного столба.
Мониторинг давления фильтра:
Отображаемый промежуток: от не более -450 до не менее +750 мм.рт.ст.
Точность: не хуже +/- 10 мм.рт.ст.
Пре-фильтровое давление:
Отображаемый промежуток: от не более -450 до не менее +750 мм.рт.ст.
Точность: не хуже +/- 10 мм.рт.ст.
Принцип измерения: ультразвуковой детектор.
Чувствительность	диаметр пузырька не более 3,3 мм при не менее 500 мл/мин, сигнализация при общем объеме не более 0,8 мл.
Детектор утечки крови:
Принцип измерения: Фотометрическийдетектор, не менее двухканальное определение.
Чувствительность, не хуже: <0,35 мл крови/мин  32% при максимальном потоке диализата.
Шприцевой насос (антикоагулянты):
Шприцевый поршневой насос для введения гепарина или кальция. 
Диапазон давления: от 0 до не менее +500 мм рт. ст. 
Автоматическое обнаружение воздуха в кальциевой магистрали: см компоненты системы безопасности. 
Диапазон скорости потока гепарина: от 0 до не менее 20 мл/ч. 
Диапазон скорости потока кальция: от 0 до не менее 300 мл/ч. 
Точность, не хуже: ±5 % или ±0,2 мл/ч (в зависимости от того, какое значение выше). 
Предел сигнализации защитной системы: не более ±4 %, если скорость потока превышает3 мл/ч. Не более±0,1 мл/ч, если скорость потока ниже3 мл/ч. 
Скорость потока гепаринового болюса: не менее 600 мл/ч. 
Точность объема гепаринового болюса, не хуже: ±5 % или ±0,2 мл (в зависимости от того, какое значение выше).
Диапазон изменения подачи:
Непрерывный: от 0 до не менее 20 мл/час.
Функция болюса: не менее 600 мл/час.
Насос крови:
Перистальтический насос с автоматическим отключением при открытии дверцы блока крови. 
Индикация и регулировка скорости на сенсорном дисплее. 
Точность, не хуже: от -5 до +10 %
(если давление на входе > -150 мм рт. ст. и давление на выходе < +450 мм рт. ст.). 
Система защиты: независимый детектор вращения с непрерывным контролем. 
Скорость потока в непрерывной заместительной почечной терапии
Диапазон скорости потока: от не более 10 до не менее 500 мл/мин, при лечении без антикоагуляции
или с гепариновой антикоагуляцией. 
Диапазон скорости потока: от не более 10 до не менее 250 мл/мин, при лечении с регионарной цитратной антикоагуляцией. 
Скорость потока регулируется с шагом не более 1 мл/мин. 
Скорость потока в лечении (терапевтический плазмаобмен)
Диапазон скорости потока: от не более 10 до не менее 200 мл/мин. 
Скорость потока регулируется с шагом не более 10 мл/мин. 
Аварийная сигнализация в случае остановки через не более 30 с, защитная — не более 120 с. 
Предел сигнализации защитной системы: от не более -5 до не менее +10 % от установленного значения. 
Насос фильтрата:
Перистальтический насос с автоматическим отключением при открытии дверцы блока жидкости. 
Индикация и регулировка скорости на сенсорном дисплее. 
Диапазон скорости потока: от не более 50 до не менее 11000 мл/ч (ограничен в соответствии с параметрами лечения). 
Точность, не хуже: ±0,3 % или ±10 мл поданного объема в день (в зависимости от того, какое значение выше). 
Предел сигнализации защитной системы: не более ±3 % или не более ±300 мл (в зависимости от того, какое значение выше). 
Насос диализата/Насос замещающего раствора: 
Перистальтический насос с автоматическим отключением при открытии дверцы блока жидкости. 
Индикация и регулировка скорости на сенсорном дисплее. 
Точность, не хуже: ±0,3 % или ±10 мл поданного объема в день (в зависимости от того, какое значение выше). 
Скорость потока в непрерывной заместительной почечной терапии
Диапазон скорости потока: от не более 50 до не менее 8000 мл/ч, в типах процедур непрерывная вено–венозная гемофильтрация / высокообъемная, непрерывный вено–венозный гемодиализ.
Диапазон скорости потока: от не более 50 до не менее 7000 мл/ч, в типах процедур непрерывная вено–венозная гемофильтрация / высокообъемная, непрерывная вено–венозная гемодиафильтрация. (ограничено в соответствии с параметрами лечения). 
Скорость потока регулируется с шагом не более 1 мл/ч. 
Скорость потока в лечении (терапевтический плазмаобмен) в режиме потока 
Диапазон скорости потока: от не более 50 до не менее 3000 мл/ч 
Скорость потока регулируется с шагом не более 100 мл/ч. 
Скорость потока в лечении (терапевтический плазмаобмен) в пропорциональном режиме 
Диапазон скорости потока: от не более 60 до не менее 4800 мл/ч 
Расчетные параметры основываются на токе крови, коэффициенте фильтрации плазмы, объеме замещения плазмы и объеме удаления чистой жидкости: 
Коэффициент фильтрации плазмы: от не более 10 до не менее 40 % 
Объем замещения плазмы: от не более 100 до не менее 6000 мл 
Объем удаления чистой жидкости: от 0 до не менее 2000 мл 
Пределы сигнализации 
Предел сигнализации защитной системы: не более ±3 % или не более ±300 мл (в зависимости от того, какое значение выше).
Инфузионнаястойка.
Внешние соединения:
Серийный порт: RS 232
Габариты:
Высота: не более 160 см
Ширина: не более 50 см
Глубина: не более 61 см
Вес: не более 62 кг.
Электроснабжение:	переменный ток: 240В~ 50/60Hz
Расход тока:не более 2,1 А (240В).
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.  Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	До 25.12.2021 г.
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



















Техническая спецификация
Лот №6
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники

	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое
количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основныекомплектующие

	
	
	1
	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный
	Техническая характеристика

Тип пациента: Взрослые и дети, новорожденные(800гр)
Полноцветный жидкокристаллический сенсорный дисплей с диагональю 12 дюймов
Режимы вентиляции:
Вентиляция легких с контролем по объему VCV(A/C)
Вентиляция легких с контролем по давлению PCV(A/C)
Вентиляция с управляемым давлением и заданным объемом PRVC (опционально) 
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция лёгких с поддержкой по объему SIMV(VCV)+PSV  
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция лёгких с поддержкой по давлению SIMV(PCV)+PSV
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция лёгких с поддержкой по давлению  и заданным объемом SIMV(PRVC)+PSV
Режим спонтанного дыхания на фоне положительного давления в дыхательных путях с поддержкой давления/Вентиляция с непрерывным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением самостоятельных вдохов пациента СИПАП-терапия  SPONT/CPAP+PSV
Режим BIVENT/Вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях (BIVENT/APRV+PSV) (опционально)
Неинвазивная вентиляция/СИПАП- терапия (NIV/CPAP) 
Неинвазивная вентиляция с поддерживающим и управляемым давлением NIV-T  NIV-S/T
Дополнительные возможности：
Вентиляция апноэ
Механика внешнего дыхания
Триггер по давлению и потоковый триггер
Автоматическая компенсация трубки (ATC)  
Интеллектуальная аспирация
Ручное дыхание
Задержка вдоха/выдоха  
Удержание колебаний  
Распыление
Неинвазивная вентиляция (NIV)
Измерение концентрации углекислого газа в конце спокойного выдоха
Настройка параметров 
Частота дыхания(f) Вентиляция легких с контролем по объему (VCV)： 1-80/мин （взрослые）2-80/мин (дети）
Неинвазивная вентиляция (NIV) Частота дыхания: 4-20/мин  взрослые, 4-40/мин (дети)
Время вдоха: 0,2-9 сек взрослые, 0,2-5 сек дети.
Дыхательный объем: 50 – 2000 мл взрослые, 20-300 мл дети
Дыхательная пауза: 0-4 сек взрослые, 0-2,5 сек дети
Частота дыхания (f)SIMV：1-40/мин
Давление при вдохе(Pinsp):	 5-70 см вод.ст
Вентиляция в поддержкой давления(Psupp):0-70 см вод.ст
Psupp NIV：	0 до (50-PEEP)  смвод.ст
Диапазон ПДКВ (PEEP):	0-35 см вод.ст
PEEP при неинвазивнойвентилляции:	2-20 см вод.ст
СИПАП при неинвазивнойвентилляции:	2-20 см вод.ст
Диапазонрегулирования:     0-2 сек
Концентрация кислорода в 
дыхательной смеси (FiO2)：	 21%-100%
Чувствительность триггера:	0.5 до20 л/мин (потоковый триггер)
-20 до 0 см вод.ст (Триггер по давлению)
Диапазон регулировки чувствительности к выдоху 
(% максимальный поток)： 5%-80%
Режим BIVENT
Время высокого давления: 0,2-30 сек
Время низкого давления: 0,2-30 сек
Высокое положительное давление: 5-60 см вод ст
Низкое положительное давление: 0-35 см вод ст
Автоматическая компенсация трубки:
Диаметр внутренней трубки: 5-12мм (взрослые)
2.5-8мм (дети)
Тип трубки: эндотрахеальная, трахеостомическая.
Степень компенсации: 0-100%
Отображаемые измеряемые параметры
Измерение давление в дыхательных путях:
Давление плато (Pplat)
Положительное давление в конце выдоха (PEEP)
Пиковое давление на вдохе (Ppeak) 
Среднее давление в дыхательных путях (Pmean)
Минимальное давление в дыхательных путях (Pmin)
Измерение потока:
Минутный объём выдоха (MVe)
Спонтанный минутный объем выдоха (MVespont) 
Дыхательный объем вдоха (VTi)
Дыхательный объем выдоха (VTe)
Измерение частоты:
Общая частота дыхания (ftotal)  Спонтанная частота дыхания (fspont)
Измерение сатурации:
Концентрация кислорода на вдохе
(FiO2)  
Измерение углекислого газа:
Концентрация углекислого газа в конце выдоха (etCO2)
Отображаемые расчетные значения
Соответствие (C)  Сопротивление (R)
УтечкаNIV, RSBI, WOB, Tispont, I:E, Vdaw, PEEPi, Tc, Elastance.
Сигналы тревоги:
Минутный объём выдоха: Высокий/низкий
Давление в дыхательных путях : Высокое/низкое
Дыхательный объем на выдохе: низкое
Положительное давление в конце выдоха: Высокое/низкое
Концентрация кислорода на вдохе: Высокое/низкое
Концентрация СО2 на выдохе: Высокое/низкое
Частота дыхания: Высокая
Сигнал тревоги при остановке дыхания: от 10 до 60 сек
Длительность вдоха: Высокая
Отказ датчика кислорода: Да
Давление при подаче кислорода: низкое
Отказ питания электрической сети: Да
Низкий уровень заряда: Да
Ограниченная емкость батареи: Да
Помехи: Да
Сенсор СО2 : Ошибка/отказ
Утечка: Да
Блокировка вентилятора: Да
Технические данные
Принцип контроля:
Электронное управление
Распыление:	30мин
Обогащение кислородом при аспирации :перед аспирацией мокроты 3 мин, после аспирации мокроты 2 мин
Базовый поток: 5- 25 л/мин
Максимальный поток: 180 л/мин
Компенсация утечки:60 л/мин

Технические параметры:
Сеть: 100-240 Вт, 50-60 Гц
Потребляемая мощность:
110-120Вт：2А,200Вт (только аппарат ИВЛ)
10А (аппарат ИВЛ плюс  Вспомогательные розетки)
220-240 Вт ：1А(только аппарат ИВЛ )
8А (аппарат ИВЛ плюс  Вспомогательные розетки)
Подача газа:
Кислородное манометрическое давление 280-600KPa 
 Языки:
Китайский, Английский, Испанский, Польский, Турецкий, Русский
Возможность настройки других языков.
Физические характеристики:
Размеры VG 70: Ш350мм, Д460мм, В415мм
Тележка: 547мм,675мм,950мм
Вес: VG 70-15кг, тележка-25ru
Задаваемые параметры:
	Дыхательный объем
	20 – 2000 мл

	Частота дыхание
	1 до 80 вдохов/мин

	Время вдоха
	0.2 до 9 с (взрослый), 0.2 до 5 с (ребенок)

	Поток вдоха
	0 до 180 л/мин (взрослый), 0 до 100 л/мин (ребенок)

	Инспираторное давление
	5 до 70 мбар (или смH2O)

	Лимит давления вдоха
	80 мбар (или смH2O)

	ПДКВ
	0 до 35 мбар (или смH2O)

	Время склона
	0 до 2 сек

	Концентрация кислорода
	21 до 100%

	Чувствительность триггера
	0.5 до 20 л/мин (Триггер по потоку)
- 20 до 0 мбар (Триггер по давлению)

	Соотношение вдоха и выдоха
	1/10 до 4/1

	Время тревоги Апноэ
	10-60 сек



Измеряемые параметры:
	Значения давления:
	Pplat, Ppeak, Pmean, Pmin, PEEP

	Значение объема/потока:
	VTI, VTE, MV, MVe, MVspont

	Значение времени:
	ftotal, fspont, I:E

	Концентрация кислорода (FiO2), Концентрация CO2 к концу выдоха (etCO2)

	Комплайнс (динамический & статический), Резистанс(R), MVleak, RSBI, WOB, I:E, Vdaw, PEEPi

	Петли: Давление/Объем, Давление/Поток, Поток/Объем

	Тревоги

	Минутная вентиляция (MV) Выс/Низ, Давление в дыхательных путях (Paw) Выс/Низ,

	VTeНиз, ПДКВ Выс/Низ, Концентрация кислорода при вдохе (FiO2) Выс/Низ,

	Капнография (etCO2) Выс/Низ, Спонтанная частота дыхания Выс, тревога Апноэ

	Ошибка датчика потока, подачи газа, подачи электричества и сбой батареи

	Обструкция выдоха, резерв Апноэ



	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.  Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	До 25.12.2021 г.
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.













Техническая спецификация
Лот №7

	№ 
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 

	Конвекционная система обогрева пациента с принадлежностями.                                                                   


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике.
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Основной блок системы конвекционного обогрева пациента(нагревательный модуль)
	Портативная система обогрева для пациента, предназначенная для профилактики и лечения гипотермии у хирургических больных, у пациентов в предоперационном периоде, у беременных женщин во времяэпидуральной анестезии. Система обогрева может применяться для термотерапии пациентам, попавшим в ОРИТ с симптомами тяжелого переохлаждения. Возможность использования устройства со специальными одеялами. Одеяла должны быть изготовлены из мягкой гибкой ткани, обеспечивающей удобное обертывание при любой хирургической процедуре, плотно прилегают к телу пациента без образования лишних складок. Наличие системы отверстий для равномерного потока воздуха. Не содержит латекса. Мощность: генерируется поток теплого воздухане менее 1500 л/мин. Подача в одеяла воздуха, очищенного с помощью антибактериального HEPA фильтра: из атмосферного воздуха задерживаются частицы менее 0,03 микрон.  Широкий диапазон настроек температуры: от 32°С до 45°С. Простая в эксплуатации цифровая панель управления со счетчиком часов работы аппарата. Устойчивый к перегибам армированный шланг легок в использовании и удобен при хранении. Толщина стенок подающего шланга препятствует значительным потерям тепла. Быстрота нагрева воздушного потока: до 38°С в течение не более 30 сек. Не менее трех уровней температуры: низкая 32°С; средняя 38°С; высокая 43°С и «Boost», - форсированное согревание 45°С в течение 45 минут. Наличие режима подачи воздуха комнатной температуры. Легко очищаемый и долговечный корпус. Тихая работа. Автоматический переход с форсированного согревания на высокий уровень (43°С) по истечении 45 мин. Подача в одеяла воздуха, очищенного с помощью антибактериального фильтра. Счетчик времени работы фильтра.Устройство обладает интуитивным LCDдисплеем с визуализациейтемпературы, статусе 5 температурных режимов и состоянии системы. Панель управления: 8 сенсорных кнопок. Наличие систем тревог, останавливающих работу аппарата при обнаружении проблем.Габариты: не более 38 х 41 х 28 см. Вес: не более 6,8 кг. Требования к электропитанию: 220V-50Hz.Тепловая защита: Термореле (внутреннее). Диапазон внешней рабочей температуры: 18°С - 28°С. Уровень тревоги повышенной температуры: 65 dB длительностью 3 мин. 
	1 шт.

	
	
	2
	Сетевой кабель
	Сетевой кабельэлектропитания: длина не более 4 м. Стандартная Евро вилка. Цвет черный/серый.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Транспортная тележка на роликах
	Основание стойки пятиколесное. Два колесадолжны быть с блокировкой. Наличие удобной ручки для транспортировки и переноски аппарата. В нижней части тележки должна быть секция для расположения одеял, для удобства пользования. Технические характеристики роликовой тележки: вес не более4,6 кг. Габариты:высота не более 70,5 см, ширина 31,8 см, глубина 38,6 см.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Полноразмерное одеяло с мультидоступом, взрослое
	Для использования в послеоперационных отделениях, при экстренной госпитализации, блоках интенсивной терапии, ожоговых отделениях, в акушерстве, при амбулаторной хирургии. Для оптимального нагрева одеяло в прямом контакте с кожей пациента. Грудной вырез обеспечивает быстрый и удобный доступ к торакальным трубкам. Вырезы в нижней части позволяют контролировать пульс и артерии нижних частей ног. Размер не менее 102 х 201 см.  Вес не более 310 г.
	100 шт.

	
	
	2
	Набор HEPA фильтров для адсорбции мельчайших частиц пыли
	Антибактериальный HEPA фильтр для очистки воздуха от мельчайших частиц размеромменее 0,03 микрон, что важно при использовании системы с одеялами для хирургии. Форма фильтра – круглая. Информация о необходимости замены высвечивается на дисплее при выработке срока эксплуатации фильтра. 
	2 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования к помещению: 
Площадь помещения: не менее 8 кв.м;
Оптимальные условия эксплуатации системы:
Окружающая температура: 20~30°C
Относительная влажность: 30~75 %
Атмосферное давление: 70~106 кПа
Электроснабжение 200-240В

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDPЗаказчик

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	До 25 декабря 2021 г.
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники
















Техническая спецификация
Лот №8
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Кресло гинекологическое на электроприводе

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое
количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основныекомплектующие

	
	
	1
	Кресло гинекологическое 
	Конструкция кресла – неразборная. 
Электроприводы и блок питания защищены от грязи и повреждений кожухом из ABS-пластика. 
Высота сиденья регулируется электроприводом. 
 Изменение угла наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью электроприводов. 
Мягкие части выполнены из литого пенополиуретана толщиной 60 мм и обтянуты винилискожей по бесшовной технологии. 
Подушки подголовника и сиденья – съёмные для лёгкости проведения санитарной обработки. Подушка спинки – откидная для удобства замены рулона одноразовых пеленок. Подколенники оснащены функцией синхронного раздвижения (при регулировке угла раздвижения одного подколенника автоматически меняется угол раздвижения другого). 
Кресло установлено на 2 колесах и 4 опорах (2 - регулируемые).
	1 шт.

	
	
	2
	Электроприводы и блок питания
	Защищены от грязи и повреждений кожухом из ABS-пластика.
	1 шт

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Кресло должно храниться в закрытом помещений при температуре от -50°С до +40°С, при относительной влажности 80% при температуре +25°С и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.
Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.  Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	Согласно условиям договора
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.














Техническая спецификация
Лот №9
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	
	
	

	1
	Наименование медицинской техники
	Кровать медицинская функциональная механическая

	

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	2
	
Кровать медицинская функциональная механическая
	Механическая, 4-х секционная, с червячным приводом
Основание ― стальной профиль, покрытый порошковой краской RAL 7035 (экологически чистой)
Ложе — сталь, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью
Торцевые ограждения ― съемные, 
алюминиевые
Спинки из ABS-пластик, декоративные меламиновые вставки синего цвета, пластиковый прозрачный информационный карман
Атравматические угловые бамперы
Регулировка угла наклона спинной и ножной секции
4 колеса с индивидуальными тормозами на задних колесах
Устойчивость к санитарной обработке всех компонентов кровати.
Комплектация: Кровать, матрас 
Длина кровати 215 см, ширина 90см, высота 45 см. Высота с матрасом 53 см.
Внутренний размер по матрасу 200*90см
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Съемная спинка (пара)
	Спинки изготовлены из АВС -пластика  округлой формы, удобной при  обработке  дез. средствами. Спинки из ABS-пластик, декоративные меламиновые вставки синего цвета, пластиковый прозрачный информационный карман
	1 шт.

	
	
	2
	Ограждение боковое (левое, правое)
	Боковые ограждения выполнены из 5 алюминиевых перекладин, кнопка управления положением боковых ограждений расположен вверху в нижней части
Регулировка положения боковых ограждений производится посредством нажатия красной кнопки, расположенного вверху в нижней части поручней, при нажатии поручни опускаются вниз
	1 шт.

	
	
	3
	Колеса (4 шт. с индивидуальным тормозом)
	Кровать имеет четыре самоориентирующихся центрально-блокирующихся колеса диаметром 125мм
	1 шт.

	
	
	4
	Приспособление для подтягивания больного
	Рама штанги для подтягивания из круглой трубы диаметром 27мм, покрыта полимерно-порошковой краской RAL 7035.Ручка из пластика треугольной формы, на ремне из ткани композитной 
	1 шт.

	
	
	5
	Матрац (материал кож зам, по требованию)
	Чехол из ткани биэластик, которая дышит, но не пропускает жидкость. Заполнен поролоном плотностью 25.
	1 шт.

	
	
	6
	Инфузорная стойка (по требованию)
	Инфузорная стойка, труба хром диаметр 19мм, с четырьмя крючками для фиксации капельницы
	1 шт.

	
	
	7
	Рама «Балканского» (по требованию)
	Рама балканского из круглой нержавеющей трубы диаметром 32 мм, состоит из двух стоек и перкладины которая крепится над кроватью
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В  течение 45 календарных дней со дня подписания Договора
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 12 месяцев.

	
	
	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

	
	
	Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

	
	
	- замену отработавших ресурс составных частей;

	
	
	- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

	
	
	- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

	
	
	- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

	
	
	- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

	
	
	- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.















Техническая спецификация
Лот №10

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	
	
	

	4
	Наименование медицинской техники
	Кровать пациента с электрическим приводом

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	4
	
Кровать пациента с электрическим приводом
	· 4-секционное ложе;
· подъемный механизм «ножничного» типа;
· электрически регулируемая высота ложа;
· электрически регулируемые продольные наклоны ложа Тренделенбург и антитренделенбург;
· электрически регулируемые наклоны секции спины;
· электрически регулируемые наклоны секции бедра;
· функция CPR- механическая для мгновенного выравнивания секции спины для реанимации;
· головной и ножной торцы из ABS-пластика с вставками из HPL пластика, съемные и с фиксаторами;
· ручной дистанционный пульт управления;
· 4 колеса диаметром 150 мм, с резиновым покрытием и центральной системой блокировки,
· имеющей доступ с 2-х сторон кровати;
· инфузионная стойка;
· 4 горизонтальных защитных бампера;
· 4 электромотора.
	10 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Съемная спинка (пара)
	ABS-пластика с вставками из HPL пластика, съемные и с фиксаторами;
	1 шт.

	
	
	2
	Ограждение боковое (левое, правое)
	Боковые ограждения выполнены из 5 алюминиевых перекладин, кнопка управления положением боковых ограждений расположен вверху в нижней части
Регулировка положения боковых ограждений производится посредством нажатия красной кнопки, расположенного вверху в нижней части поручней, при нажатии поручни опускаются вниз
	1 шт.

	
	
	3
	Колеса (4 шт. с индивидуальным тормозом)
	4 колеса диаметром 150 мм, с резиновым покрытием и центральной
	1 шт.

	
	
	4
	Приспособление для подтягивания больного
	Рама штанги для подтягивания из круглой трубы диаметром 27мм, покрыта полимерно-порошковой краской RAL 7035.Ручка из пластика треугольной формы, на ремне из ткани композитной 
	1 шт.

	
	
	5
	Матрац (материал кож зам, по требованию)
	Чехол из ткани биэластик, которая дышит, но не пропускает жидкость. Заполнен поролоном плотностью 25.
	1 шт.

	
	
	6
	Инфузорная стойка (по требованию)
	Инфузорная стойка, труба хром диаметр 19мм, с четырьмя крючками для фиксации капельницы
	1 шт.

	
	
	7
	Рама  (по требованию)
	Рама балканского из круглой нержавеющей трубы диаметром 32 мм, состоит из двух стоек и перкладины которая крепится над кроватью
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев со дня установки.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В  течение 45 календарных дней со дня подписания Договора
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.







Техническая спецификация
Лот №11

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Лор установка с принадлежностями

	2


	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	[bookmark: z752]Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Основной блок
	ЛОР комбайн NET-600A является многофункциональной системой, которая объединяет в себе новейшие технологии и обеспечивает необходимые оториноларингологу функции. Сфера применения комбайна — аспирация крови и жидкостей организма в ходе процедур или операций, а также лечение и диагностика в ЛОР-клиниках.
Два отсоса расширяют возможности при необходимости осуществления сложных манипуляций и процедур.
помпа компрессора 0.9–2.0 Кг/см2 
вакуумный насос 600–680 мм.рт.ст.(max) 
основная сборочная банка для системы аспирации емкостью 2000-3000мл  — 1 шт.
дополнительная банка емкостью 500-1000мл  — 1 шт.
система очистки — регулятор и воздушный фильтр
система подогрева зеркал мощностью  400Вт
Устройство работает при напряжении сети  110/220 В 50/60Гц, его максимальная потребляемая мощность составляет 1000 Вт.
Габариты и вес системы NET-600A
основные размеры, мм — 1295(Ш) х 445(Д) х 865 (В)
размеры инструментального стола-полки, мм — 435(Ш) х 445 (Д) х 865 (В)
масса полного комплекта — 130 кг.
	1 шт.

	
	
	2
	Распылитель прямой
	Для распыления лекарственных растворов
	2 шт.

	
	
	3
	Распылитель изогнутый
	Для распыления лекарственных растворов
	1 шт.

	
	
	4
	Отсос
	Предназначен для отсасывания жидкостей при процедурах
	1 шт.

	
	
	5
	Подогрев зеркал
	Для удаления влаги, запотевания с поверхности зеркал
	1 шт.

	
	
	6
	Банки для лекарственного средства-5шт.
	Для хранения лекарственных средств
	1 комп.

	
	
	7
	Стакан для инструментов
	Стакан для хранения инструментов
	1 шт.

	
	
	8
	Ушная промывающая емкость с отсосом промывочной воды
	Для промывания стенок слухового прохода
	1 шт.

	
	
	9
	Шкаф для инструментов
	Для хранения инструментов
	1 шт.

	
	
	10
	Водяной фильтр
	Для фильтраций воды системы промывания
	1 шт.

	
	
	11
	Редуктор давления
	Предназначен для  стабилизаций давления  воды
	1 шт.

	
	
	12
	Емкость для жидкости основная
	Емкость для лекарственных или отработанных жидкостей
	1 шт.

	
	
	13
	Емкость для жидкости вспомогательная
	Емкость для лекарственных или отработанных жидкостей
	1 шт.

	
	
	14
	Встроенный источник света
	Для внешнего осмотра пациента
	1 шт.

	
	
	15
	Источник света с креплением на голове
	Используется для медицинского осмотра, фиксируя его на голове и освещая сжатым светом поврежденную часть. Это устройство не предназначено для непосредственного контакта с телом пациента и может использоваться во всех
областях медицины, кроме офтальмологии. Весь материал изготовлен из легкого пластика и состоит из основного корпуса и оголовья. Основной корпус состоит из источника света (LED), основной рамы и аккумуляторной батареи
Размеры: (L) 303 мм × (H) 165,00 мм × (D) 195,00 мм. Освещенность: 15 000 лк (при рабочем расстоянии 25 см) Цветовая температура: 6000 KelvinLighting (LED) Срок службы: 50000 часов. Размер оголовья: 534 ~ 638 мм. Вес: 119 г
Внутренняя батарея питания : Литий-ионный аккумулятор 3,7 В, 2,200mAh Зарядное устройство Вход: Выход : Время зарядки : AC 100 ~ 240 Vac, 50 / 60 Hz, 0.8 A DC 4.2 V, 750 mA 4 часа Потребляемая мощность : 3.15 ВА
	1 шт.

	
	
	16
	Микроскоп
	Микроскоп обеспечивает высокое качество оптического изображения, хорошую глубину фокуса и широкое поле обзора для точной хирургии. Управление освещением, встроенный наклон, регулировка оптической головки помогают сократить усталость хирурга и позволяют длительно работать в комфортных условиях. Высококачественная оптика позволяет увидеть даже самые тонкие структуры, что позволит врачу предоставить своим пациентам высокое качество диагностики и лечения.Микроскоп можно оснастить видеосистемой. 
-Увеличение в x2, x4, x7
-Встроенный светоразделитель
-Поле визуализации (d=48мм~21мм)
-Интенсивность света 33,000 Люкс 
-Линза объектива (F=250мм)
-Дополнительные линзы объектива  F=200мм (опция)
-Прямой тип оптической головки
-Межзрачковое расстояние  регулируется между 58-70мм
-Система освещения на фиброволокне
	1 шт.

	
	
	17
	Крепление для микроскопа
	Предназначено для крепления микроскопа к стойке
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	18
	Проводная эндоскопическая система:
Центральный процессор Фиброоптический
световодный кабель, Камера CCD, Адаптер для
CCD камеры,Тележка для эндоскопической
системы ,Галогеновая обратно -зеркальная
лампа , Монитор медицинский
	Проводная эндоскопическая система NET-260 MegaMedical обеспечивает оптимальные условия для достоверной и точной диагностики благодаря воспроизведению на мониторе качественного цветного изображения с высоким разрешением.
NET-260 позволяет увидеть видеоизображение исследуемой зоны до и после лечения. При использовании NET-260 врач видит изменения структуры и цвета тканей, функциональные изменения в области исследования. Система предоставляет возможность не только сохранять изображения, но и записывать видео.
Цифровая видеозапись позволяет формировать и накапливать базу данных, редактировать и сравнивать изображения. Сохраненные видеоотчеты могут использоваться как уникальная хронологическая документация для клинической практики и научной работы, для консультаций со специалистами  (в том числе и через сеть Internet).
NET-260 – универсальная эндоскопическая система, которая разработана с использованием инновационных технологий и последних достижений в сфере медицинской техники, что позволяет проводить диагностику, контролировать эффективность лечения, обучать молодых специалистов ЛОР-методикам, применяемым на практике.
Камера высокого разрешения (1/3", CMOS, разрешение: 1280х720 пикселей, видеовыходы: DVI-D, HDMI)
Сенсорная панель управления
Автоматический баланс белого цвета, 
Быстрые настройки резкости: (Ухо, Горло, Нос)
Хранение изображений: USB, локальная сеть (JPEG, AVI)
Потребляемая мощность: 160Вт
Яркость 250000 Люкс, 6500K
Среднее время работы лампы - 20 000 часов
Возможность подключения принтера HP серии Laser
Напряжение 90~50В, частота 50/60Гц
Размер (ШхВхД): 328х365х141мм
Вес: 10 кг
Проводная эндоскопическая система в комплекте:
Центральный процессор Фиброоптический
световодный кабель, Камера CCD, Адаптер для
CCD камеры, Галогеновая обратно -зеркальная
лампа , Монитор медицинский
	1 шт.

	
	
	19
	Кресло пациента NET-1500D
	Используется для комфортного размещения и оптимального позиционирования и обследования пациента, фиксации необходимого положения в процессе проводимых процедур врачом
Подголовник, сиденье и спинка выполнены из искусственной кожи;
Подголовник можно фиксировать в удобном положении для пациента;
Вращением на 180°, регулировкой подголовника, электрическим изменением высоты; перевод в положение операционного стола позволяют использовать конструкцию для оперативных вмешательств;
Управление с помощью ножной педали.
Технические характеристики
Модель	NEТ-1500D
Наклон спинки	0-95°
Диаметр сидения	550 мм
Перемещение по вертикали	500 мм ~800 мм (макс.)
Угол поворота	360° (или 350°)
Регулируемый подголовник (ручная регулировка)
Поворотные подлокотники (угол поворота)	360°
Тип регулировки	Система гидравлических клапанов (2:2 пары)
– вверх/вниз	Авто
– вперед/назад	Авто
– автоматическая система остановки вращения
Материал сидения	Искусственная кожа
Цвет	Серый
Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение	220В
Частота	50 Гц/60 Гц
Размеры	780х585х1180мм
Вес	90 кг
Стандартные аксессуары	Ножная педаль/Руководство по эксплуатации
	

	
	
	20
	Стул врача
	Стул врача предназначен для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях
	

	
	
	21
	Аппарат инфракрасной терапии RS-3000
	Длина волны инфракрасного излучения 	950 нм ± 10%
Инфракрасный выход 	2,5 МВт / ± 20%
Время работы	30мин (макс.)
Потребляемая мощность	55 Вт
Вес	3,5 кг
Размер	(ШхГхВ) 322 х 130 х 527 мм
Стандартные аксессуары :
Инфра красный пистолет (ухо / горло) - 2шт
Инфра красная лампа - 2шт
	1 шт.

	
	
	22
	Аппарат инфракрасной и ультразвуковой
терапии RS-4000
	Инфракрасный лазер Длина волны	700 нм ± 10%
Ультрафиолетовый лазер Длина волны	365 нм ± 10%
Время работы	30мин (макс.)
Потребляемая мощность	7 Вт
Потребляемая мощность	AC220V, 50/60 Гц
Вес	6 кг
Размер	(ШхГхВ) 322 х 130 х 534 мм
Комплект поставки:
 Зонд для носа - 2шт
 Ушной зонд - 1шт
 Наконечник зонда для носа (одноразовый) - 100шт
 Наконечник ушного зонда (одноразовый) - 20шт
	1 шт.

	
	
	23
	Массажер барабанной перепонки RS-5000
	Частота 0,2 бар ± 20%
Давление 0,2 бар
Время работы 30 мин (Макс)
Потребляемая мощность 7 Вт
Потребляемая мощность AC220V, 50/60 Гц
Вес 6,4 кг
Размер (ШхГхВ) 380 х 168 х 556 мм
Комплект поставки:
Ушной зонд - 1шт
	1 шт.

	
	
	25
	Отоскоп(0°/2.7Ф/60mm)
	Отоскоп предназначен для визуального контроля операционного поля при проведении диагностических осмотров и хирургических операций при отоскопии.
	1 шт.

	
	
	26
	.Синускоп (70°/4.0Ф/175mm)
	Прибор, применяемый в отоларингологии для оценки состояния лобной и гайморовой пазух.
	1 шт.

	
	
	27
	Ларингоскоп (70°/5.0Ф/175mm)
	Применяется при хирургическом вмешательстве в области гортани, в том числе  голосовых связок. Изготавливается из высококачественной стали, что позволяет производить много кратную термическую и химическую обработку.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	-
	-
	-
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура и влажность:
Температура: от 5 до 40°C 
Влажность: от 10 до 95% относительной влажности, без конденсации
Высота: до 4000 м над уровнем моря
Электропитание:
Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения: ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
Алматинская область, Илийский р-н,пос.Отеген батыр, Титова 30


	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	60 календарных дней 
 Адрес: Алматинская область, Илийский р-н,пос.Отеген батыр, Титова 30


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.




Техническая спецификация
Лот №12

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской 
техники
	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое
количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основныекомплектующие

	
	
	1
	
Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов 

	Автоматическая очистка, дезинфекция или стерилизация гибких волоконно-оптических эндоскопов производства компании «Olympus»,  «Fujinon», «Pentax», «KarlStorz», SonoScape используемых Заказчиком. Обработка не менее одного гибкого эндоскопа с не менее двумя и более внутренними каналами. Автоматический способ обработки эндоскопов. Возможность применения различных дезинфицирующих средств, рекомендуемых производителями эндоскопического оборудования.Автоматическое приготовление моющего и дезинфицирующего  средства необходимой концентрации из концентрата. Этапы обработки эндоскопа: промывка водой, очистка эндоскопа моющим средством, отмыв от моющего средства, продувка каналов воздухом, дезинфекция высокого уровня или стерилизация, отмыв от дезинфицирующего средства, продувка каналов воздухом, сушка каналов, продувка спиртом,  продувка каналов воздухом. Емкость резервуара моющего раствора, не менее 5 л. Объем одной порции моющего средства для обработки эндоскопа от 0 до не более 250  мл. Емкость резервуара для дезинфицирующего раствора концентрата, не менее 5 л. Объем одной порции дезинфицирующего средства для обработки эндоскопа от 0 до не более 250  мл. Емкость резервуара для готового дезинфицирующего раствора, не менее 15 л. Продолжительность работы системы без дозаливки дезинфицирующего средства, не менее 29 дней. Автоматический учет и отображение на дисплее количества оставшихся дней после заливки нового дезинфицирующего средства. Установка максимального количества дней  для используемого дезинфицирующего средства. Емкость для спирта для осуществления автоматической продувки каналов эндоскопа, не менее 5 л. Объем одной порции спирта для обработки эндоскопа от 0 до не менее 250  мл. Емкость резервуара для воды, не менее 15 л. Время сушки внутренних каналов эндоскопов (режим), чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» 
с дискретностью не более 1 сек. Установка времени очистки эндоскопов водой (режим), чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью не более 1 сек. Установка времени дезинфекции эндоскопов (режим), чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью не более 1 сек. Установка времени ДВУ или стерилизации эндоскопов (режим), чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью не более 1 сек. Количество автоматических программ работы, не менее 12. Программа для залива дезинфицирующего средства. Программа для слива дезинфицирующего средства. Программа технического сервиса и перепрограммирования аппарата. Программа, адаптирующая основные этапы обработки в зависимости от требований конкретного ЛПУ. Программа только для дезинфекции эндоскопов. Химический тип самодезинфекции системы. Звуковая и световая индикация работы. Прозрачная верхняя крышка для камеры укладки эндоскопов, позволяющая следить за исполнением цикла. Автоматический тест на герметичность, с продувкой всех каналов воздухом. Встроенный воздушный компрессор для осушения каналов эндоскопов и проведения теста на герметичность. Цифровой дисплей на русском языке. Панель устройства программирования цикла обработки эндоскопов. Подключение каждого обрабатываемого канала эндоскопа собственным переходником. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов KarlStorz, Olympus, Fujinon, Pentax и др. эквивалентов. Автоматическое документирование цикла обработки эндоскопов на принтере. Количество штуцеров для присоединения к каналам эндоскопов, не менее 4 штук. Система предварительной фильтрации воды. Встроенные колеса. Габаритные размеры, не более (ШхДхВ), мм 600×900×1080.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	2
	Шлангисоединительныедляподводкиводы

	Для подключения установки к воде. Мягкий эластичный шланг, делается она из синтетического этиленпропиленового каучука или поперечно-сшитого полиэтилена PEX. Усиленная подводка, которая выдержит более высокое давление, имеет оплетку из нейлона.
	2 шт.

	
	
	3
	Трубки подводки воды к эндоскопу
	Эластичные изделия обладают повышенной устойчивостью к гидроударам и механическим повреждениям.
	4 шт.

	
	
	4
	Трубкисливажидкостей

	Для слива жидкостей с установки.
Отлично выдерживает механические воздействия, стойка к воздействию высоких температур, гибкая, эластичная, экологически безопасна и долговечная, выдерживает давление до не менее 2 атм.
	1 шт.

	
	
	5
	Кронштейн крепления фильтров очистки воды
	Для крепления фильтров очистки воды. Кронштейн является консольной деталью, которая незаменима в процессе создания безопасной конструкционной опоры. Выполнен из стали и защищён слоем эмали. Кронштейн производится из высококачественного материала, поэтому имеет длительный срок эксплуатации.
	1 шт.

	
	
	6
	Трубки проверки теста на герметичность
	Переходники для проведения теста на герметичность. Позволяет на ранних этапах обнаруживать нарушения целостности рубашки эндоскопа, предупреждая образование более серьёзных повреждений.
	1 шт.

	
	
	7
	Адаптеры для подключения эндоскопов к установке
	Переходники для присоединения различных марок и типов гибких эндоскопов к установке.
	2 шт.

	
	
	8
	Специальный принтер для датировки цикла работы установки (опция)
	Печать данных истории. Возможна распечатка последних 12 циклов. Протоколпоследнейпроведённойдезинфекции.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	9
	Фильтрыочисткиводы
	Фильтрация от взвешенных частиц, грязи, нерастворимых примесей воды.
	1 шт.

	
	
	10
	Предохранители
	Защита кабельных линий от перегрузок и коротких замыканий. Материал: Контактная группа предохранителей выполнена из никелированной электротехнической меди.
	2 шт.

	
	
	11
	Картриджифильтра
	Фильтрация от взвешенных частиц, грязи, нерастворимых примесей воды.
	2 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Минимальная площадь 6 кв. м.
Уклон на месте установки не более 5 град.
Электропитание: подключение к сети однофазное, 220-240В.
Влажность от 20% до 80%, без конденсации.
Требования к воде - питьевая вода из здания (холодное водоснабжение).
Минимум 2.4 - 2.75 бар на регуляторе.
Максимальная температура воды - 43°C.

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	90 календарных дней
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30


	6
	Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.





Техническая спецификация
Лот №13

	
№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны).
	Светильник хирургический c принадлежностями


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике.
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Плафон светильника
	Клиническое применение:
Операционный светильник должен быть предназначен для обеспечения необходимого уровня освещения операционного поля на операционном столе. Операционный светильник должен обеспечивать малое количество теней в области операционного поля, сохраняя цветопередачу, не нагревая операционное поле. Экологичность должна обеспечиваться благодаря минимальному энергопотреблению. Дельтовидная конструкция купола должна максимально увеличивать поле освещённости, а оптимизированная глубина освещённости обеспечивать совершенные условия наблюдения.  Наличие не менее трех мощных светодиодов с высокой светоотдачей, размещённых вокруг оси в одном полированном алюминиевым рефлекторе.
Технические характеристики:
Плафон светильника 
Уровень освещенности в центре светового пятна на расстоянии 1 м -  не менее 160 000 [lx] 
Регулировка уровня освещения – не менее от 48 000 до 160 000 [lx] 
Цветовая температура –  4,500 [К] 
Диапазон светового пятна при фокусировке на расстоянии 1 м - 180 -300 [мм] 
Электронная система контроля за освещением – да 
Регулировка электрического поля – 101 мм 
Индекс цветопередачи - 96 Ra
Индекс качества воспроизведения R9 – 96 
Общая освещенность – 312 Вт / м2 
Коэффициент освещѐнности – 516 лм / Вт 
Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 20 % - 875 [мм]
Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 60 % - 420 [мм]
Рабочая область - от 67 до 1 545 мм 
Индекс ламинарного потока (измерение интенсивности турбулентности) – 16 %
Индекс ламинарного потока (измерение частиц) – 3 Класс 
Светоизлучающая поверхность – 3 320 см2 
Повышение температуры над головой хирурга < 1 °С 
Повышение температуры в рабочей зоне -  < 1 °С 
Общее количество светодиодов  не менее - 72 штуки (24 ячейки по 3 светодиода) 
Энергия излучения – 1,9 МВт / м²Лх 
Естественное освещение Sim.BIANCE - да 
Остаточная освещенность с 1 тенью – не менее 67 % Остаточная освещенность с 2 тенями – не менее 47 % 
Остаточная освещенность с 1 лампой –  не мtнее 97% 
Остаточная освещенность с 1 лампой и 1 тенью – не менее 64% 
Остаточная освещенность с 1 лампой и 2 тенями – не менее 45 % 
Потребляемая мощность – 2 580 Лх/Вт 

Электротехнические купола: 
Электропитание, монтажная плата (ДxШxВ) - 322х145х90 мм 
Источник питания - первичное напряжение AC – 100 -240 V 
Входное напряжение – 220/230 В 
Потребляемая мощность при 24 В – не более  62 Вт 
Срок службы светодидов> 50,000 [час ] 
Классификация по MDD – I 
Класс защиты согласно IEC 60601 - I 
Класс защиты подвески - IP 30 
Класс защиты корпуса - IP 52 

Физические характеристики купола: 
Минимальная высота помещения с полной карданной подвеской (электропитание на потолочной трубке, высота прохода 2,25 м) – 2 730 мм 
Рабочий диапазон – не менее 1 750 мм 
Вес головы – не более 18 кг 
Высота купола без ручки – не более 71 мм 
Диаметр головки – не менее 710 мм 
Поле рефлекторной бестеневой системы – не менее 910 мм 
Количество LED диодов для 1 светящей ячейки – не менее 3 шт
Угол освещения от 1 LED диода – не менее 120° 
Угол освещения от 1 светящей ячейки – не менее 360° 
Классификация стекла - ESG закаленное стекло 


	1 штука

	
	
	
	
	
	

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Стерилизуемая рукоятка светильника
	Стерильная рукоятка должна быть предназначена для регулировки уровня светового поля. Подвергается стерилизации путем автоклавирования.
	2 штуки

	

	
	2
	Потолочный колпак
	Потолочный колпак выполнен из двух частей и предназначен в качестве декоративной вставки, закрывающей крепление светильника к потолку. Размеры потолочной крышки - Ø620х180(90
	1 штука

	
	
	3
	Потолочная анкерная плита
	Плита выполнена из нержавеющей стали. Имеет отверстия для крепления анкеров.
	1 штука

	
	
	4
	Монтажная плита
	Монтажная плита выполнена из нержавеющей стали и предназначена для крепления светильника к потолку. Имеет специальные крепления для фиксации плиты к потолку. Дополнительные крепления с внутренней резьбой для фиксации шпилек, соединяющих монтажную плиту с удлинительными креплениями.
	1 штука

	
	
	5
	Анкеры
	Анкеры выполнены из металла, длинной  от 10 до 15 см.
	6 штук

	
	
	6
	Потолочная труба
	Потолочная труба  используется для крепления системы, включающей в себя подвесной рычаг, пружинный рычаг и плафон светильника, к потолку.
	1 штука

	
	
	7
	Подвесной рычаг
	Подвесной рычаг имеет фиксированную высоту и регулировку вокруг оси  потолочной трубы, обеспечивая маневренность плафона внутри операционной. Подвесной рычаг  выполнен из металла и выдерживает нагрузку  на конце рычага, обеспечивая надежность конструкции.
	1 штука

	
	
	8
	Пружинный рычаг
	Пружинный рычаг предназначен для регулировки плафон по высоте и вокруг оси подвесного рычага. Уровень натяжения рычага обеспечивает неподвижность плафона без усилия медицинского персонала, исключающим непроизвольное изменение положения плафона во время операции. 
	1 штука

	
	
	9
	Карданный подвес
	Карданный подвес должен быть выполнен из металлического профиля круглого сечения. Обеспечивает регулировку плафона вокруг вертикальной и горизонтальной оси.  
	1 штука

	
	
	10
	Пульт управления освещением
	Панель управления светильника должна быть оснащена 6-ю клавишами, позволяющими изменить следующие параметры: 
Клавиша включения/выключения питания светильника 
Клавиша уменьшения интенсивносити света 
Клавиша увеличения интенсивносити света 
Клавиша уменьшения размера светового пятна 
Клавиша увеличения размера светового пятна 
Клавиша включения 
Функция подстветки для эндоскопических операций путем нажатия одной кнопки. 

	1 штука

	
	
	11
	Трансформатор
	Электрический трансформатор  должен  служить в качестве преобразователя  при подключении питания светильника к общей сети медицинского учреждения. Вес источника питания – не более 2,2 кг 

	1 штука

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	нет
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Электрическая сеть: 220 В
Водоснабжение: не требуется.
Канализация: не требуется.
Площадь помещения: не менее 10 кв. м.
Наличие приточно-вытяжной вентиляции.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.




















Техническая спецификация
Лот №14

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	
	
	

	1
	Наименование медицинской техники
	Стоматологическая установка многофункциональная

	

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Стоматологическая установка многофункциональная, модификации 
	Стоматологическая установка многофункциональная, модификации ST-D520
Кресло - механизм подъема: электромеханический; рабочее напряжение 24 В; - управление: многофункциональная кнопочная ножная педаль на проводе;  цвет обивки: на выбор голубой или бежевый; - подлокотники: один фиксированный;  - обивка: бесшовная; рельефная поддержка для поясницы; жесткое основание с покрытием из инжекционного полиуретана повышенной прочности с ламинированной структурой; - спинка: удобный анатомический контур из нержавеющей стали без выступа в задней части; - центральное сочленение: из цельной стали; - дизайн: округленные линии; - структура основания кресла: цельнолитая сталь с антикоррозионным покрытием; полиэстериновое покрытие с высокой сопротивляемостью к разрушению; - опора: эргономичный дизайн; сталь с антикоррозионным покрытием; резиновая предохранительная прокладка по всем контуру; - электропитание: 127 или 220 В, ~ 50/60 Гц; - подголовник: с двойной артикуляцией; съемный; - кнопка аварийной остановки в основании; - система безопасности с защитой от защемления; - прозрачный чехол под ноги пациента. Максимальная грузоподъемность кресла 135 кг.

	6 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Блок врача
	Расположение модулей: верхнее; - кронштейн: пантографический; пневматический замок; активируется кнопкой под корпусом блока врача; цельная сталь; антикоррозионная обработка; покрытие из высокопрочного полиэстерина;  шприц-пистолет: 3-х функциональный; поворотный, съемный и автоклавируемый наконечник; - модули: три воздушных модуля с разъемом;  система «чистой воды»: прозрачный автономный резервуар; емкость 0,8 л.; - центральная контрольная панель: управление подъемом и опусканием сидения и спинки; аварийная остановка кресла; негатоскоп; активация биосистемы; активация подачи воды в чашу-плевательницу и стакан с таймером; позиция сплевывания; возвращение в последнюю позицию; - педаль управления: ножная; с плавным включением для активации наконечников; - боковая панель: общая кнопка управления; манометр; - ручка для перемещения столика: фронтальная по центру; - шланги: плоские, закругленные, легкие, гибкие; без пазов и скручиваний; - держатели для наконечников: гибкие, съемные, автоклавируемые; - соединительная коробка: встроенная; закругленные края; - корпус: высокопрочный пластик; - окраска: светлый серый цвет; антикоррозийная обработка;
	1 шт.

	
	
	2
	Гидроблок
	3-х функциональный шприц-пистолет; - один слюноотсос и один пылесос: воздушные (система вентури); с возможностью бокового перемещения; - панель управления: центральная; активация смыва чаши-плевательницы и наполнителя стакана;  шланги отсосов: закругленные, легкие, гибкие; без пазов, без перегибов; фильтры для твердых частиц; быстрое соединение; - держатели наконечников: индивидуальная пневматическая активация; - окраска: светлый серый цвет; антикоррозийная обработка; - клапаны: встроенный водный фильтр; - трубки: нержавеющая сталь; съемные; автоклавируемые; - плевательница: глубокая; съемная; с фильтром; керамика; - наполнитель стакана; - наполнение стакана и смыв плевательницы: раздельное управление; - аварийная остановка кресла.
	1 шт.

	
	
	3
	Светильник
	Светодиодный; - интенсивность светового потока — два уровня: мин. 2000 Люкс, макс. 30000 Люкс; - активация: педаль ножного управления кресла; рычажный включатель; - срок службы не менее 50000 часов; - головка: из прочного материала; поворот на 620°; - держатели: две боковые ручки, обеспечивающим изоляцию от перекрестного заражения; - кронштейны: стальные; вертикальное и горизонтальное перемещение; закругленные края. 

	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
	

	
	
	DDP пункт назначения

	
	
	 60 календарных дней

	
	
	Адрес: DDP

	
	
	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

	
	
	Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

	
	
	- замену отработавших ресурс составных частей;

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

	
	
	- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев.


Техническая спецификация
Лот №15

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники

	Ультразвуковая диагностическая система

	1
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 

	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Система ультразвуковая диагностическая
	1. Общие требования: Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса
2. Области применения: Абдоминальные исследования, Акушерство и гинекология, Кардиология, Неврология, Травматология и ортопедия, Урология, Эндокринология, Ангиология, Педиатрия, Неонатология, Транскраниальные исследования, Онкология.
3. Основной блок: Операционная систем: Windows XP. Программное обеспечение на русском языке. Русифицированная панель управления. Ввод данных с использованием кириллических символов. Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы. Программируемые пользователем клавиши -11. Встроенные звуковоспроизводящие стерео динамики. Поддрежка жидкокристаллического монитора высокого разрешения с диагональю, 23 дюйма. Угол обзора, 89 градусов. Разрешение изображения, выводимого на экран, 1920 *1080 пикселов. Сенсорная командная ЖК-панель управления, с диагональю 10,4дюймов. Разрешение изображения, выводимого на сенсорный экран, 800*600. Настройка яркости, контрастности экрана панели. Количество одновременно подключаемых датчиков-6, включая карандашных.Каждый порт для подключения может поддерживать специализированные датчики (4D, Биплайный, и прочие). Подогрев геля. Регулируемая температура подогрева геля： 30~43℃. Регулируемый шаг температуры подогрева геля.
4. Габариты системы: Высота1600  мм. Ширина670 мм. Глубина1010 мм. Вес, 105кг.
5. Характеристики системы: Технология динамического частотного компаундинга.   Технология адаптивного зонного усреднения кадров.  Отображаемое количество градаций серого-256. Частотный диапазон системы, 1.0~15.0МГц. Архитектура аппарата, обеспечивающая 4-х канальную параллельную обработку сигналов с датчика, значительно повышающая частоту кадров. Максимальная частота кадров, 2002 к/с. Отклонение ультразвукового луча на линейном датчике, от -20 до +20градусов. Режим трапециевидного сканирования на линейных датчиках. Максимальная глубина сканирования, 35см. Общий динамический диапазон системы, 30~230ДБ. Максимальное значение динамического диапазона системы, регистрируемое на экране,  230ДБ. Количество зон фокусировки-8. Дуплексный и триплексный режимы в реальном времени. Технология формирования тканевой гармоники. Технология формирования тканевой инверсной гармоники с фазовым сдвигом. Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с фазовым сдвигом всеми типами датчиков: линейными, конвексными, фазированными, объемными. Режим многолучевого составного сканирования (компаундинг) поддерживаемый линейными датчиками. Количество лучей формирующих составное сканирование-6. Количество шагов регулировки режима-3. Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма. Поддержка органоспецифичного режима подавления зернистости всеми датчиками: линейными, конвексными, фазированными, объемными. Количество шагов регулировки режима -6. Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера. Изменение базовой линии и шкалы скоростей. Увеличение "живого" изображения. Увеличение стоп кадра. Увеличение изображения на сохранённых изображениях. Панорамное увеличение изображения. Местное увеличение изображения. Полный экран изображения. Максимальное увеличение изображения, 30раз. Увеличение стоп кадра,  8 раз. Режим интерактивного панорамного сканирования с отображением в реальном масштабе времени. Совмещение режима панорамного сканирования с режимом ЦДК. Возможность проведения измерений на полученном панорамном снимке. Максимальная длительность получаемого панорамного изображения, 60секунд. Работа режима панорамного сканирования на всех основных типах датчиков: линейных датчиков, конвексных, микроконвексных, фазированных. Программа 3D реконструкции на 2D датчиках методом свободной руки. Инструменты редактирования полученного объемного изображения, в том числе "виртуальный скальпель". Режим доплеровского цветового картирования кровотока, наряду с возможностью определить направление кровотока. Режим HPRF. Программа улучшения визуализации биопсийной иглы, опция. Режим визуализации деформации миокарда, опция. Двойной динамический дисплей. Разделение экрана на два активных окна отображающих  в реальном времени любое сочетание режимов работы (B/B, B/ЦДК и т.д.). Двойной динамический дисплей изображения на биплайных датчиках, опция. Встроенная программа проведения биопсии под контролем ультразвука. Поддержка файлов данных изображенных форматом STL на распечатки 3D принтера, опция.
6. Специализированные измерения и вычисления: Пакеты расчетов и измерений для акушерства. Пакеты расчетов и измерений для педиатрии. Пакеты расчетов и измерений для гинекологии. Пакеты расчетов и измерений для абдоминальных исследований. Пакеты расчетов и измерений для урологии. Пакеты расчетов и измерений для малых органов. Пакеты расчетов и измерений для ургентной медицины. Пакеты расчетов и измерений для ангиологии. Пакеты расчетов и измерений для кардиологии. Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с возможностью измерения антетенки и задней стенки. Автоматическое оконтуривание левого желудочка и измерение эжекционной фракции.
7. Режимы работы: Раздельная регулировка параметров сканирования в каждом режиме при их совместной работе. В–режим: Регулируемое по глубине усиление, 8 позиций. Количество карт серого- 23. Количество карт псевдоколоризации -10. Позиций сглаживания -4. Уровней подавления спекл-шума-6. Число опорных частот-5. Количество фокусов-8. Максимальная глубина сканирования, 35 см.М–режим: Количество карт серого 23. Количество карт псевдоколоризации -10. Цветной М–режим. Анатомический М–режим. Максимальное количество курсоров М-режима, одновременно располагаемых под произвольным углом -5.Цветовое допплеровское картирование по скорости: Автоматическая привязка положения зоны фокусировки к положению окна интереса ЦДК с отображением на экране расположения зоны фокусировки. Два активных окна отображающих в реальном времени В и ЦДК режимы. Количество карт окрашивания-10. Количество карт окрашивания-21. Диапазон изменения PRF, 0.25~12.5кГц. Диапазон изменения регистрируемых скоростей кровотока, 0.1~298.4см/с. Максимальное отклонение угла сканирования, от -20 до +20градусов. Количество регулировок пристеночного фильтра, 50.Энергетическое допплеровское картирование:Два активных окна отображающих  в реальном времени В и ЭДК режимы. Направленный энергетический доплер. Количество карт окрашивания-10. Количество карт окрашивания-21. Диапазон изменения PRF, 0.25~12.5кГц. Количество регулировок пристеночного фильтра-50.Импульсно-волновой доплер: Режим доплеровского сканирования с высокой частотой повторения импульсов. Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра. Диапазон изменения PRF, 0.25~25кГц. Количество регулировок пристеночного фильтра-50. Максимальное отклонение угла сканирования от -20 до +20 градусов. Диапазон изменений допплеровского угла от -89 до +89градусов. Контрольный объем 0.5-40мм. Шагов базовой линии -31.Постоянно-волновой доплер: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра. Количество регулировок пристеночного фильтра-50.Пакет тканевой допплерографии включающий в себя следующие режимы: Режим цветового тканевого допплера. Режим спектрального тканевого допплера. Количество карт окрашивания -11.Режим объемного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных 4D–датчиков, опция: Поверхностный, для визуализации лица, конечностей и пр. Максимальной интенсивности, для визуализации костных структур. Минимальной интенсивности, для визуализации сосудов. Инверсный, для визуализации жидкостных структур. Рентгеновский, для визуализации опухолевых структур. Инструменты редактирования полученного объемного изображения, в том числе "виртуальный скальпель". Режим послойной визуализации полученного объёма аналогичный томографии – мультислайсинг, опция. Схема: 1*1, 1*2, 2*2, 2*3, 3*3, 3*4, 4*4. Интервал получаемых срезов, 0,5 - 20мм. Максимальное количество одновременно отображаемых изображений -39. Произвольный срез полученного объемного изображения с возможностю отмены последнего действия, опция. Линейный срез и криволинейный срез полученного объемного изображения, опция. Полноэкранный режим 4D, опция. Режим произвольного выбора сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей.Режим построения объемного изображения с применением технологии виртуальной свето-теневойобратоки с возможностью перемещения источника освещения (необходима опция 4D), опция: Контрастное отображение, опция: Доступно на конвексном, линейном и внутриполостном датчиках, опция. Поддержка низкого механического индекса в режиме контрастного отображения , опция. Двойной динамический дисплей изображения B-режимя и контрастного отображения, опция. Запись в формате AVI длительностью, 10 минут. Запись ретроспективного видео, 100 секунд. Вращение 90 градусов/шаг.Эластография: Пакет программ для оценки эластичности ткани (эластография) с цветовым картированием для обледования молочной и щитовидной железы, опция. Два активных окна отображающих в реальном времени B-режим и эластограмму. Количество цветовых карт эластограммы -7.
8. Архивация изображений: В-режим: карта серого, псевдоколоризация, поворот отображение на 90° , проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, сравнение выбранных кадров. М-режим: карта серого, псевдоколоризация,  поворот отображение на 90°, проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, добавление временной сетки. ЦДК/ЭДК: отключение В-режима, включение двойного экрана, положение базовой линии, инверсия шкалы, карта колоризации, проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, сравнение выбранных кадров. Спектральный допплер: псевдоколоризация, карта серого, инверсия, угол, базовая линия, динамический диапазон, сглаживание, автовычисления, формат отображения, громкость, проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, сравнение выбранных кадров. Возможность проведения протокольных измерений и вычислений на сохранённых изображениях. Вечная архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности. Вечная архивация проспективнойкинопетли с произвольной установкой ее длительности. Изменение скорости прокрутки кинопетли. Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное). Встроенная рабочая станция для ведения архива исследований: сохранение данных отчётов, изображений и кинопетель. Настройка и персонализация отчетов УЗ–исследований. Возможность добавления изображений в отчёт. Добавление пиктограмм обследуемого органа с отображением позиции датчика. Анализ кривых роста плода в акушерской программе. Объем встроенной памяти  для хранения информации, 500 Гб. Встроенный DVD-дисковод. Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI. Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg. Максимальная память для кинопетли для всех датчиков, 2200 кадров. Записи DVI, 2 часа. Поддержка форматов для одного изображения：BMP, JPG, TIFF, DCM, Vol. Поддержка форматов для многокадровых изображений：AVI, DCM, CIN andVols. Количество встроенных в аппарат USB-портов, без применения внешних разветвителей -4. Передача данных по протоколу DICOM версии 3.0, опция. DICOM Хранение, опция. DICOM Печать, опция. DICOM Рабочный лист, опция. MPPS, опция. Структурированный отчет, опция. Беспроводная передача данных на iPad, iPhone, опция.
9. Система управления информацией о пациенте: Сохранение изображения и кинопетли одним нажатием. Управление типом исследования пациентов. Запрос/вывод обследования пациента. Поддержка повторного просмотра текущего и последнего осмотра. Поддержка измерений и расчетов по архивным осмотрам и изображениям. Поддержка резервного копирования. Поддержка отправки информации на USB-устройства и DVD-носитель. Форматы сохранения отчёта: PDF. Встроенный DVR.

	1 комплект

	
	
	2
	Широкополосный конвексный датчик
	Диапазон частот датчика, 2-5  МГц.
Количество элементов  192.
Радиус кривизны, 55 мм 
Максимальный угол сканирования, 74 град.
	1шт

	
	
	3
	Широкополосный линейный датчик

	Диапазон частот датчика, 5-12  МГц.
Количество элементов  128.
Ширина сканируемого участка, 50 м.
	1шт

	
	
	4
	Секторный фазированный датчик 

	Диапазон частот датчика, 4-9  МГц.
Количество элементов  128.
Ширина сканируемого участка, 50 мм.
	1шт

	
	
	5
	Широкополосный внутриполостной датчик

	Диапазон частот датчика, 1-5  МГц.
Количество элементов  96.
Максимальный угол сканирования, 90 град.


	1шт

	
	
	6
	Аналоговый теплочувствительный B/W принтер 
	Ч/Б видео принтер, ширина УЗИ бумаги 110мм х 30,5м, скорость печати одного снимка от 1,9  до 3,3 секунды.
	1 шт

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям:
•наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 220 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт);
•в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. 
•Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки.
•по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ;
•необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +10 °C до +40 °C;
•относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 0 до 90% без конденсации.

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	В  течение 90 календарных дней
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30


	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий












Техническая спецификация
Лот №16

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование 
медицинской техники

	Система ультразвуковая диагностическая

	1
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего 
к МТ 

	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Система ультразвуковая диагностическая
	1. Общие требования: Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система высокого класса
2. Области применения: Абдоминальные исследования, Акушерство и гинекология, Кардиология, Неврология, Травматология и ортопедия, Урология, Эндокринология, Ангиология, Педиатрия, Неонатология, Транскраниальные исследования, Онкология.
3. Основной блок: Операционная систем: Windows XP. Программное обеспечение на русском языке. Русифицированная панель управления. Ввод данных с использованием кириллических символов. Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы. Программируемые пользователем клавиши - 4. Встроенные звуковоспроизводящие стерео динамики. Жидкокристаллический монитор высокого разрешения с диагональю, 15 дюйма. Угол обзора, 178 градусов. Разрешение изображения, выводимого на экран, 1024 *768 пикселов. Количество одновременно подключаемых датчиков. -2, включая карандашных.Каждый порт для подключения может поддерживать специализированные датчики (4D, Биплайный, и прочие). Съёмные литий-онные батареи. Рабочое время встроенных литий-онных батарей – 60 минут.
4. Габариты системы: Высота 390  мм. Ширина 420 мм. Глубина 171 мм. Вес(С батареями), 8,5 кг.
5. Характеристики системы: Технология динамического частотного компаундинга.   Технология адаптивного зонного усреднения кадров.  Отображаемое количество градаций серого-256. Частотный диапазон системы, 1.0~15.0МГц. Архитектура аппарата, обеспечивающая 4-х канальную параллельную обработку сигналов с датчика, значительно повышающая частоту кадров. Максимальная частота кадров, 2002 к/с. Отклонение ультразвукового луча на линейном датчике, от -20 до +20градусов. Режим трапециевидного сканирования на линейных датчиках. Максимальная глубина сканирования, 31 см. Общий динамический диапазон системы, 30~220ДБ. Максимальное значение динамического диапазона системы, регистрируемое на экране,  220ДБ. Количество зон фокусировки-8. Дуплексный и триплексный режимы в реальном времени. Технология формирования тканевой гармоники. Технология формирования тканевой инверсной гармоники с фазовым сдвигом. Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с фазовым сдвигом всеми типами датчиков: линейными, конвексными, фазированными, объемными. Режим многолучевого составного сканирования (компаундинг) поддерживаемый линейными датчиками. Количество лучей формирующих составное сканирование-6. Количество шагов регулировки режима-3. Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма. Поддержка органоспецифичного режима подавления зернистости всеми датчиками: линейными, конвексными, фазированными, объемными. Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера. Изменение базовой линии и шкалы скоростей. Увеличение "живого" изображения. Увеличение стоп кадра. Увеличение изображения на сохранённых изображениях. Панорамное увеличение изображения. Местное увеличение изображения. Полный экран изображения. Максимальное увеличение изображения, 30 раз. Увеличение стоп кадра,  8 раз. Режим интерактивного панорамного сканирования с отображением в реальном масштабе времени. Совмещение режима панорамного сканирования с режимом ЦДК. Возможность проведения измерений на полученном панорамном снимке. Максимальная длительность получаемого панорамного изображения, 60секунд. Работа режима панорамного сканирования на линейных датчиков. Программа 3D реконструкции на 2D датчиках методом свободной руки. Инструменты редактирования полученного объемного изображения, в том числе "виртуальный скальпель". Режим доплеровского цветового картирования кровотока, наряду с возможностью определить направление кровотока. Режим HPRF. Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с возможностью измерения.   Автоматическое оконтуривание левого желудочка и измерение эжекционной фракции, опция. Двойной динамический дисплей. Разделение экрана на два активных окна отображающих  в реальном времени любое сочетание режимов работы (B/B, B/ЦДК и т.д.). Двойной динамический дисплей изображения на биплайных датчиках, опция. Встроенная программа проведения биопсии под контролем ультразвука. Поддержка файлов данных изображенных форматом STL на распечатки 3D принтера, опция. 
6. Специализированные измерения и вычисления: Пакеты расчетов и измерений для акушерства. Пакеты расчетов и измерений для педиатрии. Пакеты расчетов и измерений для гинекологии. Пакеты расчетов и измерений для абдоминальных исследований. Пакеты расчетов и измерений для урологии. Пакеты расчетов и измерений для малых органов. Пакеты расчетов и измерений для ургентной медицины. Пакеты расчетов и измерений для ангиологии. Пакеты расчетов и измерений для кардиологии. Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с возможностью измерения антетенки и задней стенки. Автоматическое оконтуривание левого желудочка и измерение эжекционной фракции.
7. Режимы работы: Раздельная регулировка параметров сканирования в каждом режиме при их совместной работе. В–режим: Регулируемое по глубине усиление, 8 позиций. Количество карт серого - 23. Количество карт псевдоколоризации -10. Позиций сглаживания -4. Уровней подавления спекл-шума-6. Число опорных частот-5. Количество фокусов-10. Максимальная глубина сканирования, 31 см.М–режим: Количество карт серого 23. Количество карт псевдоколоризации -10. Цветной М–режим. Анатомический М–режим. Максимальное количество курсоров М-режима, одновременно располагаемых под произвольным углом -5.Цветовое допплеровское картирование по скорости: Автоматическая привязка положения зоны фокусировки к положению окна интереса ЦДК с отображением на экране расположения зоны фокусировки. Два активных окна отображающих в реальном времени В и ЦДК режимы. Количество карт окрашивания-20. Диапазон изменения PRF, 0.25~12.5кГц. Диапазон изменения регистрируемых скоростей кровотока, 0.1~298.4см/с. Максимальное отклонение угла сканирования, от -20 до +20градусов. Количество регулировок пристеночного фильтра, 50.Энергетическое допплеровское картирование:Два активных окна отображающих  в реальном времени В и ЭДК режимы. Направленный энергетический доплер. Количество карт окрашивания-20. Диапазон изменения PRF, 0.25~12.5кГц. Количество регулировок пристеночного фильтра-50.Импульсно-волновой доплер: Режим доплеровского сканирования с высокой частотой повторения импульсов. Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра. Диапазон изменения PRF, 0.25~25кГц. Количество регулировок пристеночного фильтра-50. Максимальное отклонение угла сканирования от -20 до +20 градусов. Диапазон изменений допплеровского угла от -80 до +80 градусов. Контрольный объем 0.5-40мм. Шагов базовой линии -31.Постоянно-волновой доплер: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра. Количество регулировок пристеночного фильтра-50.Пакет тканевой допплерографии включающий в себя следующие режимы: Режим цветового тканевого допплера. Режим спектрального тканевого допплера. Количество карт окрашивания -11.Режим объемного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных 4D–датчиков, опция: Поверхностный, для визуализации лица, конечностей и пр. Максимальной интенсивности, для визуализации костных структур. Минимальной интенсивности, для визуализации сосудов. Инверсный, для визуализации жидкостных структур. Рентгеновский, для визуализации опухолевых структур. Инструменты редактирования полученного объемного изображения, в том числе "виртуальный скальпель". Режим послойной визуализации полученного объёма аналогичный томографии – мультислайсинг, опция. Схема: 1*1, 1*2, 2*2, 2*3, 3*3, 3*4, 4*4. Интервал получаемых срезов, 0,5 - 20мм. Максимальное количество одновременно отображаемых изображений -39. Произвольный срез полученного объемного изображения с возможностю отмены последнего действия, опция. Линейный срез и криволинейный срез полученного объемного изображения, опция. Полноэкранный режим 4D, опция. Режим произвольного выбора сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей.Режим построения объемного изображения с применением технологии виртуальной свето-теневойобратоки с возможностью перемещения источника освещения (необходима опция 4D), опция: Контрастное отображение, опция: Доступно на конвексном, линейном и внутриполостном датчиках, опция. Поддержка низкого механического индекса в режиме контрастного отображения , опция. Эластография, опция: Пакет программ для оценки эластичности ткани (эластография) с цветовым картированием для обледования молочной и щитовидной железы, опция. Два активных окна отображающих в реальном времени B-режим и эластограмму..
8. Архивация изображений: В-режим: карта серого, псевдоколоризация, поворот отображение на 90° , проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, сравнение выбранных кадров. М-режим: карта серого, псевдоколоризация,  поворот отображение на 90°, проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, добавление временной сетки. ЦДК/ЭДК: отключение В-режима, включение двойного экрана, положение базовой линии, инверсия шкалы, карта колоризации, проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, сравнение выбранных кадров. Спектральный допплер: псевдоколоризация, карта серого, инверсия, угол, базовая линия, динамический диапазон, сглаживание, автовычисления, формат отображения, громкость, проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, сравнение выбранных кадров. Возможность проведения протокольных измерений и вычислений на сохранённых изображениях. Вечная архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности. Вечная архивация проспективнойкинопетли с произвольной установкой ее длительности. Изменение скорости прокрутки кинопетли. Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное). Встроенная рабочая станция для ведения архива исследований: сохранение данных отчётов, изображений и кинопетель. Настройка и персонализация отчетов УЗ–исследований. Возможность добавления изображений в отчёт. Добавление пиктограмм обследуемого органа с отображением позиции датчика. Анализ кривых роста плода в акушерской программе. Объем встроенной памяти  для хранения информации, 500 Гб. Встроенный DVD-дисковод, опция. Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI. Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg. Максимальная память для кинопетли для всех датчиков, 2000 кадров. Записи DVI, 2 часа. Поддержка форматов для одного изображения：BMP, JPG, TIFF, DCM, Vol. Поддержка форматов для многокадровых изображений：AVI, DCM, CIN andVols. Количество встроенных в аппарат USB-портов, без применения внешних разветвителей -2. Передача данных по протоколу DICOM версии 3.0, опция. DICOM Хранение, опция. DICOM Печать, опция. DICOM Рабочный лист, опция. MPPS, опция. Структурированный отчет, опция. Беспроводная передача данных на iPad, iPhone, опция.
9. Система управления информацией о пациенте: Сохранение изображения и кинопетли одним нажатием. Управление типом исследования пациентов. Запрос/вывод обследования пациента. Поддержка повторного просмотра текущего и последнего осмотра. Поддержка измерений и расчетов по архивным осмотрам и изображениям. Поддержка резервного копирования. Поддержка отправки информации на USB-устройства и DVD-носитель. Форматы сохранения отчёта: PDF. Встроенный DVR.
	1 комплект

	
	
	2
	Секторный фазированный датчик 

	Диапазон частот датчика, 4-8 МГц.
Количество элементов, 96.
Уголсканирования,  90º.
	1шт

	
	
	3
	Широкополосный конвексный датчик
	Диапазон частот датчика, 2-6  МГц.
Количество элементов  128.
Радиус кривизны, 60 мм. 
Максимальный угол сканирования, 106 град.
	1шт

	
	
	4
	Широкополосный линейный датчик
	Диапазон частот датчика, 4-13 МГц.
Количество элементов  192.
Радиус кривизны, 60 мм. 
Ширина сканируемого участка, 50 мм.
	1шт

	
	
	5
	Широкополосный внутриполостной датчик
	Диапазон частот датчика, 4-11 МГц.
Количество элементов, 128.
Угол сканирования,  157º.
Радиус кривизны, 11 мм.
	1шт

	
	
	6
	Аналоговый теплочувствительный B/W принтер 
	Ч/Б видео принтер, ширина УЗИ бумаги 110мм х 30,5м, скорость печати одного снимка от 1,9  до 3,3 секунды.
	1 шт

	
	
	
	
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям:
•наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 220 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт);
•в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. 
•Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки.
•по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ;
•необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +10 °C до +40 °C;
•относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 0 до 90% без конденсации.

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	В течение 90 календарных дней со дня подписания Договора
Адрес: Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр, ул.Титова, 30

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Техническая спецификация
Лот №17

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Эндоскопическая видеоинформационная система

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое
количество 

	
	
	Основныекомплектующие

	
	
	1
	Видеопроцессор
	Цифровые видеовыходы:	HD-SDI: HDTV не хуже 1080i (не менее 2 канала); DVI не менее 1280x1024px
Аналоговые видеовыходы:	RGB: не менее 1280x1024px; SDTV (NTSC): RGB, Y/C, композитный
Регулировка цвета:	Черный, красный, зеленый, синий, оттенки красного, цветность: не менее 9 вариантов
Детализация:	Высокая, низкая; не менее 9 вариантов
Контрастность:	не менее 9 вариантов
Технология спектрального цветового выделения, не менее 3 предустановленных вариантов настройки 
Возможность подключения различных типов видеоэндоскопов (гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп, дуэденоскоп); 
Возможность подключения видеоэндоскопов с матрицей HD; 
Поддержка технологии цифровой виртуальной хромоскопии; 
Оптическая технология визуализации для ранней диагностики рака; 
Автоматическая настройка яркости; 
Наличие не менее 3 режимов диафрагмы; 
Наличие функции усиления структурных элементов и контуров изображения в не менее три шага; 
Возможность электронного увеличения изображения; 
Наличие функции стоп-кадра с буферизацией; 
Наличие функции стоп-кадра с буферизацией;
Возможность хранить данные пациентов на внешних  носителях; 
Наличие порта  USB  на передней панели для подключения  USB; 
Наличие функции идентификации эндоскопа; 
Автоматическая настройка баланса белого при идентификации; 
Одновременный вывод изображений с разных видеовыходов
Увеличение резкости:	Высокая, средняя, низкая, откл.
Режим фотометрии:	По средней, по пиковой освещенности, автоматически
Интерфейс: DICOM	MWL, Store
Хранение изображений:	Карта памяти CF
Память - информация о пациенте: не менее 45 пациентов, клиническая процедура: не менее 20 видов, имя доктора –не менее 20 докторов, страница доктора – не менее 5 моделей.
Встроенные часы - дата, время
Параметры электропитания: 230 В, 50 Гц, 0,5 А
Габаритные размеры (ШхВхГ), не более: 390 x 155 x 485 мм
	1 шт.

	
	
	2
	Источник cвета
	Основная лампа: Ксеноновая лампа не менее 300 Вт
Резервная лампа: Галогенная лампа не менее 75 Вт
Управление светом:	Автоматическое
Охлаждение лампы:	Принудительная вентиляция
Интенсивность света:	Вкл., откл.
Проверка прохождения света:	Вкл., откл.
Подача воздуха:	Уровни: высокий, средний, низкий, откл.
Параметры электропитания: 230 В, 50 Гц, 1,75 А
Габаритные размеры (ШхВхГ), не более: 390 х 155 х 450 мм
Масса:	 не более 15 кг
	1 шт.

	
	
	3
	LCD Монитор
	Панель не менее 24 дюйма TFT LCD (LED)
Разрешение не менее 1920 x 1200 пикселей (WUXGA)
Соотношение сторон 16: 10
Активная зона не менее 518,4 (Ш) Х 324,0 (В) (мм)
Входной сигнал
Не менее 1 х DVI-D
Не менее 1 х SDI (SD/HD/3G)
Не менее 1 х VGA 
Не менее 1 х C-Video (BNC)
Не менее 1 х S-Video (DIN)
Выходной сигнал не менее 1 х SDI (SD / HD / 3G), опционально
Блок питания переменного / постоянного тока (AC 100 ~ 240 В, DC 24 В, 3,75 А)
Клавиша управления Питание, Меню, PIP, Вверх, Вниз, Плюс, Минус, Ввод
Размер блока не более 
565,9 (Ш) х 378,4 (В) х 85 (Д) мм
Средняя яркость не менее 300 кд / м2
Время отклика не более 14 мс
Угол обзора S / S 178, Y / A 178
Коэффициент контрастности 1000: 1 Типичный
Площадь пикселя не более 0,270 х 0,270
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	4
	Тележка
	Тележка имеет подвесной кронштейн для двух эндоскопов. Два колеса из четырех имеют блокирующий механизм. Нагрузка на каждую полку не менее 27 кг.
	1 шт.

	
	
	5
	Резервуар для воды
	Крепится наосветитель или видеопроцессор и подключается к каналу подачи воды в эндоскопе.
	1 шт.

	
	
	6
	Тестер на герметичность
	Это устройство разработано для подачи давления воздуха в эндоскоп для проверки на герметичность. Этот тестер на ранних стадиях позволяет выявить неисправности эндоскопов. Давление создается обычной грушей, без использования каких-либо электромеханических устройств.
	1 шт.

	
	
	7
	Бронхоскоп
	Направление обзора: Прямое
Диапазон глубины резкости: от не более 3 до не менее 100мм
Угол поля зрения: не менее 120 градусов
Наружный диаметр дистального конца: не более 4,9мм
Наружный диаметр гибкой части: не более 4,9мм
Инструментальный канал: не менее 2,0мм
Углы изгиба дистального конца:
Вверх не менее 180 градусов
Вниз  не менее 130 градусов
Длина рабочей части:  не менее 600мм
Общая длина: не более 870мм
	1 шт.

	
	
	8
	Видеогастроскоп
	Направление обзора: 0° (прямое)
Угол поля зрения: не менее 140°
Глубина резкости: от 4 до не менее 100 мм
Диаметр дистального конца: не более 9,4 мм
Диаметр гибкой части: не более 9,3 мм
Углы изгиба: вверх — не менее 210° / вниз — не менее 90°; вправо — не менее 100° / влево — не менее 100°
Рабочая длина: не менее 1100 мм
Общая длина: не более 1400 мм
Диаметр инструментального канала: не менее 2,8 мм
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Температура: +10 до +40°C
Влажность: От 30 до 85% относительной влажности (без образования конденсата) Давление: От 70 до 106 кПа (в пределах диапазона атмосферного давления).

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	90 календарных дней
Адрес: Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр, ул.Титова, 30

	6
	Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



Приложение 3
к Тендерной документации

	 
	(Кому) _________________________________
(наименование заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора)
(От кого) __________________________________
(наименование потенциального поставщика)



Заявка на участие в тендере
(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375,
___________________________________________________________________
                                     (название тендера/двухэтапного тендера)
получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация), ___________________________________,
__________________________________________________________________
(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:
___________________________________________________________________
(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая тендерная заявка состоит из:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
Настоящая тендерная заявка действует в течение
__________ дней со дня вскрытия конвертов стендерными заявками.
(прописью)
	
Подпись, дата                             должность, фамилия, имя, отчество
					(при его наличии)
Печать
(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению ________________________________________________________ (наименование потенциального поставщика)




Приложение 4
к Тендерной документации

 


Опись документов, прилагаемых
к заявке потенциального поставщика

	
№
	Наименование документа
	Дата и номер
	Краткое содержание
	Кем подписан документ
	Оригинал, копия, нотариально
засвидетельствованная копия
	Стр.



_________________________





















Приложение 5
к Тендерной документации






Сведения о квалификации
(заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг)

Наименование тендера __________________________________________
1. Общие сведения о потенциальном поставщике:
_____________________________________________________________
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность)_________________________________________________
[bookmark: z839]БИН/ИИН*/УНП** _____________________________________________
2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных (схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере*** (заполняется в случае наличия)

	Наименование товара
	Наименование заказчика
	Место поставки товара
	Дата поставки товара
	Наименование, дата и номер подтверждающего документа
	Стоимость договора, тенге

	1
	2
	       3
	       4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	*** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Подпись, дата                     должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Печать (при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер;
**УНП - учетный номер налогоплательщика.















Приложение 6
к Тендерной документации



Таблица цен потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика,
заполняетсяотдельно на каждый лот)


	№ 
	содержание
	наименование товаров

	1
	2
	3

	1.
	Краткое описание
	

	2.
	Страна происхождения
	

	3.
	Завод-изготовитель
	

	4.
	Единица измерения
	

	5.
	Цена  ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 
(пункт назначения)
	

	6.
	Количество (объем)
	

	7.
	Всего цена = стр.5 х стр.6, 
в ____
	

	8.
	Общая цена, в ________ на условиях
___________________ ИНКОТЕРМС 2010
 (пункт назначения, DDP)
включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенныхпошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы.

Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе:
8.1.
8.2.
	

	9.
	Размер скидки, в случае ее предоставления
9.1.
9.2.
	



______________                       __________________________________
           Подпись, дата                     должность, фамилия, имя, отчество
						(при его наличии)

Печать
(при наличии)
_________________________





Приложение 8
к Тендерной документации


Банковская гарантия

Наименование банка _________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому ______________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № ____

__________________                                                 «____» ___________ _____ г.
  (местонахождение)

Мы были проинформированы,
что _______________________________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке ___________________________________________________________________, организованном ____________________________________________________
(наименование заказчика, организатора закупа
и готов осуществить поставку (оказать услугу)________________________ на общую сумму ________________ тенге.
(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документациейот «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.
В связи с этим, мы ________________________ настоящим берем на себя
(наименование банка)
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную ____________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:
1)	отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
2)	победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;
3)	победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.
Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта                                                                       Дата и адрес

Печать
(при наличии)


Приложение 9
к Тендерной документации

Типовой договор закупа

г. Алматы      «___» __________ 2021г.


Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Илийская центральная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора  Ыскак Б.Е.,  действующего на основании Уставас, одной стороны, и ______________________________________________________
(полное наименование Поставщика - победителя тендера)
________________________________, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем - «Поставщик»,
в лице _________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица,
действующего на основании ______________________________________________,
                                                (устава, положения)
с другой стороны, на основании Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _____ № _______ от «___» __________ _____ года заключили настоящий Договор закупа (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.
2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее - общая сумма договора).
3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;
4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;
5) Заказчик ГКП на ПХВ "Илийская центральная районная больница" ГУ "Управления здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области.
6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.
4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых товаров;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).
5. Форма оплаты: безналичный расчет путем перечисление на расчетный счет Поставщика согласно выставленным счетам на оплату.
6. Сроки выплат по факту поставки товара, предоставления услуг, по мере поступления бюджетных средств, при предоставлении необходимых документов в течение 90 (девяноста) банковских дней путем перечисления, с даты получения и подписания документов, указанных в п. 7 настоящего договора.
7. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, накладная на отпуск запасов на сторону, счет на оплату.  
8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.
9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.
12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.
13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.
14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.
16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.
17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.
18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:
а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;
б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.
19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.
20. Эта гарантия действительна после доставки всей партии Товаров до 31 декабря  2019 года.  
21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.
22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.
23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.
24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.
25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.
26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.
30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.
31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.
32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.
33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.
45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.
46. Адреса и реквизиты Сторон:
Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________
Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.




