Протокол №60
итогов закупа изделия медицинского назначения способом запроса ценовых предложений

	              пос. Отеген батыр
	                                       «28» декабря 2020 г.
15 ч. 00 м.

	
	


	Организатор государственных закупок ГКП на ПХВ «Илийская центральная районная больница» 040700, Алматинская область, Илийский  район, Энергетический с.о., поселок Отеген батыр, ул.Титова, 30, провел закупку способом запроса ценовых предложении на медицинские изделия на основании главы 9, п.111 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее - правила).
1. Наименование и краткое описание закупаемых товаров и выделенная сумма для закупа:
	
	Наименование
	Краткая характеристика
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Сумма

	1
	Фетальный монитор
	Ультразвуковая частота 1,0 МГц
 Точный FHR и UC тренд
 Автоматическое обнаружение движения эмбриона 
Легко читаемый тренд данных (FHR,UC) фетального монитора
Диаграммная бумага формата A4
Детальное аннотирование записей
Лёгкость монитора фетального в установке и использовании
Громкость, информация по UC, тревога, кнопки записи
Функция тревоги фетального монитора FHR высокий/низкий
8-канальная система мониторинга в режиме реального времени 
Сохранение данных и выход на стандартный ПК-принтер 
Функция тревоги 
Удалённый мониторинг 
ЧСС плода: 
Входящий сигнал: ультразвуковой допплер 
Ультразвуковая частота: 1МГц 
Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2 
Способ детектирования:автокорреляция 
Диапазон ЧСС плода: 240 уд/мин 
Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин
 
	Записывающее устройство: 
	Метод: Термальная печать 
Скорость печати: 1, 2, 3 см/мин 
Функция подачи бумаги 





	Шт
	2
	5 540 000

	2
	ЭКГ. Электрокардиограф 12-канальный 
	
	шт
	5
	4 250 000

	3
	Шприцевой насос
	Режим инфузии
	Режим скорости
режим времени
режим веса
режим дозы
режим интервала
режим TIVA
режим программы режим TPN
режим переключения 
библиотека лекарств
	шт
	7
	5 005 000

	
	
	Точность
	±2%(после корректировки)
	
	
	

	
	
	Скорость инфузии
	2мл шприц: 0.1-150мл/ч
5мл шприц: 0.1-150мл/ч
10м лшприц: 0.1-З00мл/ч
20мл шприц: 0.1-600мл/ч 0.01 мл/чодиншаг
30мл шприц: 0.1-900мл/ч
50мл шприц: 0.1-1800мл/ч
	
	
	

	
	
	Задаваемый объем инфузии(VTBI)
	0-9999.9мл, 0.01мл/ч один шаг
	
	
	

	
	
	Скорость KVO
	0-5мл/ч регулируемый, значение по умолчанию: 0.1 мл/ч
	
	
	

	
	
	Болюс
	Ручной болюс/автоматический болюс: 0.1-1800мл/ч (завиcит от размера шприца)
	
	
	

	
	
	Тревоги
	Окончание инфузии, пустой шприц, окклюзия, опорожнение шприца, низкий заряд аккумулятора, шприц несоединен, нет АС источника питания, разрядка аккумулятора, неисправность и т.д
	
	
	

	
	
	Функции
	*Режим ожидания:1 минута-24часа регулируемый
*13 уровней окклюзии
*3апись истории инфузии больше 2000
*Можно изменить скорость инфузии и VTBI без окончания инфузии *Совмещать с больничной системой HIS
* Соединение через WiFi с центральной системой монитарига
	
	
	

	
	
	Электропитание
	DC:12±1.2В АС:100-240В, 50-60Гц
	
	
	

	
	
	Функция вызова медсестры
	опционально
	
	
	

	
	
	Классификация
	Класс 1,тип CF
	
	
	

	4
	Инфузионный насос
	Скорость инфузии
	0,1-2001 мл/ч(0,01 мл/ч один шаг)
	Шт
	7
	5 005 000

	
	
	Точность инфузии
	±5% после корректирования
	
	
	

	
	
	Капельница 
	Предназначен для работы нескольких стандартных капельниц
	
	
	

	
	
	Задаваемый объём инфузии (VTBI)
	0-9999.9 мл, 0.01мл/ч один шаг
	
	
	

	
	
	Общий объём инфузии
	0-36000мл
	
	
	

	
	
	Скорость KVO
	0-10мл/ч
	
	
	

	
	
	Скорость болюс
	Ручной болюс/автоматический болюс: 0.1-2001мл/ч
	
	
	

	
	
	Режим инфузии
	Режим скорости, режим интервала, режим капельный, режим дозы, режим времени, режим программы, режим веса, режим TPN, библиотека лекарств.
	
	
	

	
	
	Скорость промывки
	0.1-2001мл/ч, промывка: 0-9999мл
	
	
	

	
	
	Детектор появления пузырьков
	Детектор ультразвукового колебания с 5 уровнями воздуха в линии
	
	
	

	
	
	Окклюзия
Тревоги
Функции
	13 уровней окклюзии
Аккумулятор работает, открыта дверца, окклюзия, низкий уровень инфузии, нет управления, окончание инфузии, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, неисправность и т.д.
*Анти-болюс
* Можно изменить скорость инфузии и VTBI без окончания инфузии
*Интеллектуальная тревога обнаружения давления
*Обнаружение обратного давления
*Запись истории инфузии более 2000, возможность записи на ПК
*Отображение в режиме реального времени скорости инфузии/скорости капель, VTBI, объём инфузии, времени и т.д.
*Режим ожидания: 1 минута-24часа, регулируемо. 
*Возможность регулировки громкости зуммера
*Возможность интеграции в больничную систему HIS
* Съёмный корпус насоса удобен для очистки

	
	
	

	
	
	Классификация
	Класс 1, тип СF
	
	
	

	5
	Дефибриллятор-монитор
	Энергия импульса воздействия для взрослых, Дж
	5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 (дополнительная операция набора энергии свыше 200 Дж при работе со взрослыми электродами)
	
	3
	5 400 000

	
	
	Энергия импульса воздействия для детей, Дж
	5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 (блокировка выдачи энергии более 150 Дж в детском режиме)
	
	
	

	
	
	Время набора энергии 200 Дж, с.
	6
	
	
	

	
	
	Время набора энергии 360 Дж, с.
	10
	
	
	

	
	
	Количестворазрядовэнергии 200 Дж
	70
	
	
	

	
	
	Количестворазрядовэнергии 360 Дж
	40
	
	
	

	
	
	Время непрерывной работы в режиме мониторирования от сменной аккумуляторной батареи, ч.
	3
	
	
	

	
	
	Время непрерывной работы в режиме мониторирования при работе от сети, ч.
	168
	
	
	

	
	
	Длительность положительной полуволны на энергиях до 200 Дж
	4±1
	
	
	

	
	
	Длительность отрицательной полуволны на энергиях до 200 Дж, мс
	(4±0,3)
	
	
	



2. Потенциальные поставщики, которые представили ценовые предложения:
1. ИП «MedicalSystems», ИИН: 780224300039
2. ТОО «DensaulyqLife»,
3. ТОО «AveSenna», БИН: 200240041104


	Лоты /
Поставщики
	Ценовые предложения за единицу, в тенге

	
	ИП «MedicalSystems»
	ТОО «DensaulyqLife»
	ТОО «AveSenna»

	1
	
	2 770 000
	

	2
	
	
	850 000

	3
	715 000
	
	

	4
	715 000
	
	

	5
	1 800 000
	
	



3. Наименование поставщика, с которым  предполагается заключить договор закупа: по лотам: №1: ТОО «DensaulyqLife», №2: ТОО «AveSenna», №3, №4, №5: ИП «MedicalSystems». 
4. Потенциальные поставщики: до «31» декабря  2020 года, должны  представить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, установленным главой 9, пунктом 111 Правил.


Начальник отдела ГЗ                                                   Б. Мұратұлы

